 Русяева Н.А. 

учитель технологии ГБОУ лицей
 (экономический) с. Исаклы Самарской области

 Технологическая карта урока по учебному предмету «Технология» в 6- ом классе на тему:
 «Моделирования формы выреза горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом» 

	Тип урока:
	Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков

	Авторы УМК: 
	А. Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко



	Цель урока:
	Формирование ценностного отношения к труду и развитие интеллектуальных способностей шестиклассников через овладение приемами моделирования плечевой одежды


	Планируемые образовательные результаты
	По окончании изучения темы ученик:
- обосновывает выбор моделирования конфигурации выреза горловины, исходя из особенностей фигуры человека и формы лица (ЛУД);

-  формулирует цель предстоящей деятельности на уроке (РУД );

- анализирует вид выреза горловины на основе учета особенностей фигуры и формы лица (РУД);
-    планирует методы достижения цели (РУД);

- оценивает правильность выбора моделирования конфигурации выреза горловины плечевого изделия, вносит необходимые коррективы (РУД);
-  участвует в выработке совместного решения в сотрудничестве с одноклассниками (КУД);

- осуществляет поиск информации с использованием ресурсов Интернета (ПУД);

-  делает чертежи моделей плечевой одежды (ПУД);
- воспроизводит определение понятий по памяти: плечевая одежда, моделирование, подкройная обтачка (ПУД);

- выбирает форму выреза горловины плечевого изделия в зависимости от особенностей фигуры и формы лица (ПУД)

	Оборудование:
	Персональные компьютеры, мультимедийный проектор, дидактические средства (чертежные инструменты и приспособления – линейка закройщика, карандаш, ластик); ножницы; лекало основы плечевой одежды с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4, дополнительные листы бумаги А4

	Образовательные ресурсы
	1.Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана_-Графф, 2017

2.Стасенко-Закревский М.Г. Полный курс кройки и шитья: конструирование, моделирование, технология/ М.Г. Стасенко-Закревская, В.М. Закревский – Ростов н/Д: Феникс, 2016

3.https://studfile.net/preview/6176439/page:4/
4. http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st011.shtml



ЛУД – личностные универсальные учебные действия

РУД – регулятивные универсальные учебные действия

КУД – коммуникативные универсальные учебные действия

ПУД – познавательные универсальные учебные действия
	Содержательный компонент
	Программные требования к образовательным результатам раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»
	Ученик научиться: изготавливать с помощью ручных инструментов простые по конструкции модели плечевых изделий. 

Ученик получит возможность научиться: выполнять моделирование несложных вырезов горловины плечевых изделий различных конфигураций; использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде.

	
	Программное содержание
	Моделирование швейных изделий.

	
	Мировоззренческая идея
	Моделирование воспитывает и развивает вкус человека.

	
	Ценностно-смысловые ориентиры
	Удовлетворение потребности в целесообразной и красивой одежде.

	
	План изучения учебного материала
	1.Моделирование формы выреза горловины плечевого изделия с учетом типа лица

2. Моделирование формы горловины плечевого изделия  с учетом типа фигуры

3. Моделирование выкройки подкройной обтачки горловины.

	
	Основные понятия
	Подкройная обтачка 

Цельнокроеная плечевая одежда

	
	Основные законы, закономерности
	Законы зрительного восприятия

	
	Образовательная технология
	Проблемное обучение 


Технологическая карта урока

	Деятельность учителя
	Деятельность уч-ся
	ПОР урока

	I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (2 мин.)

	Приветствие. Проверка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. Психологический настрой на урок.
	Дежурный докладывает об отсутствующих
	

	II. СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ (10 мин.)

	1. Обозначение темы урока

Вводное слово:

просмотр иллюстративного ряда (фото девушек в плечевых изделиях с цельнокроеным рукавом) (слайд 2) 
https://drive.google.com/file/d/1tp3Kt7Su0ygq9d5dFuL41uPKCrqeK3Q_/view?usp=sharing
Вводная беседа: 

 О чем пойдет речь на уроке?

2. Создание проблемной ситуации:

а) просмотр иллюстративного ряда (фото плечевых изделий с различными формами выреза горловины) (слайд 3)
https://drive.google.com/file/d/1tp3Kt7Su0ygq9d5dFuL41uPKCrqeK3Q_/view?usp=sharing
б) аналитическая беседа (обсуждение):
-  На что обратили внимание?

- Согласны ли вы с мнением, что представленные модели плечевых изделий способствуют созданию совершенного образа их обладательниц?

-Хотелось бы вам выглядеть всегда привлекательной и стильной? 

- Как нужно правильно одеваться и что нужно знать, чтобы выглядеть красивой?

- Какой вырез горловины подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки?
- Как можно сформулировать главный вопрос урока? 
- Какой смоделировать вырез горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, чтобы он подошел к определенному типу фигуры человека и форме лица?
В) Выдвижение гипотез: 

- не каждый вид выреза горловины подойдет любому человеку;
- существует ли идеальная форма выреза горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, которая подойдет каждому?
-Чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения нам необходимо ответить на вопрос:
-Какие формы вырезов горловины плечевых изделий с цельнокроеным рукавом подходят обладательницам разных форм лица и типов фигур?
	Фронтально

Просмотр слайда 
Формулируют тему урока

- о плечевом изделии 

Просмотр слайда.

Анализируют, синтезируют
Отвечают на вопросы, дополняют ответы товарищей, (анализ, синтез, обобщение, сравнение, высказывание суждений, умозаключений, формулировка выводов) 
Фронтально. 

Выдвигают гипотезы.

	Участвует в выработке совместного решения в сотрудничестве с одноклассниками.

Формулирует цель предстоящей деятельности на уроке
Планирует методы достижения цели


	III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ (13 мин.) 

	1.Моделирование формы выреза горловины плечевого изделия с учетом формы лица

Проблемное изложение: 
 Существуют 6 основных форм лица:

- овальный;

- круглый;

- удлиненный (вытянутый);

- квадратный;

- сердцевидный (треугольный);

- грушевидный.   (слайд 4)
https://drive.google.com/file/d/1tp3Kt7Su0ygq9d5dFuL41uPKCrqeK3Q_/view?usp=sharing
 -   Какие из предложенных вариантов (приложение 1)  формы вырезов горловины плечевого изделия будут наиболее целесообразными для круглого типа лица? 
  В качестве фактических доказательств ваших гипотез найдите фото (удачные и неудачные) в сети Интернет.

Обобщение, вывод:  Таким образом, женщинам с круглой формой лица подходят  V-образные и  квадратные вырезы горловины.
2.Моделирование формы горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом с учетом типа фигуры.
- Рассмотрите фото и скажите влияет ли фигура представительниц слабого пола на выбор выреза горловины плечевого изделия? (слайд 5)
https://drive.google.com/file/d/1tp3Kt7Su0ygq9d5dFuL41uPKCrqeK3Q_/view?usp=sharing
 Проблемное изложение:
Существуют 5 основных типов женских фигур: 

- тип фигуры «А» или «треугольник»;
- тип фигуры «V» или «перевернутый треугольник»; 

- тип фигуры «О» или «яблоко»;
- тип фигуры «прямоугольник»; 

- тип фигуры «песочные часы».    (слайд 6)
https://drive.google.com/file/d/1tp3Kt7Su0ygq9d5dFuL41uPKCrqeK3Q_/view?usp=sharing
- Какие виды вырезов горловины наиболее удачно скорректируют фигуры типа «V» и помогут создать неповторимый образ женщины? 

- Определите (приложение1)  виды вырезов горловины, целесообразные для построения плечевого изделия с цельнокроеным рукавом для данных типов фигуры.

  В качестве фактических доказательств ваших гипотез найдите фото (удачные и неудачные) в сети Интернет.
Обобщение, вывод: Итак, к типу фигуры «V» разумно использовать при моделировании плечевых изделий V- образный  и овальный вырезы горловины.

3.Моделирование  выкройки подкройной обтачки горловины
- Пройдите по ссылке в Интернете  (https://studfile.net/preview/6176439/page:4/)

и назовите основные методы обработки горловины.  
- Какой  способ обработки горловины  плечевых изделий является  самым распространенным?
   Обобщение, вывод: Самым простым и распространённым способом обработки горловины плечевого изделия – подкройной обтачкой (слайд 7)
. https://drive.google.com/file/d/1tp3Kt7Su0ygq9d5dFuL41uPKCrqeK3Q_/view?usp=sharing

	Индивидуально.
Просмотр слайда.

Отвечают на вопросы, дополняют ответы друг друга, слушают, рассуждают, осмысливают информацию и ключевые понятия, ищут в Интернете (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, аргументация)
Фронтально

Просмотр слайда.

Индивидуально.

Просмотр слайда.

Анализируют, синтезируют
Отвечают на вопросы, дополняют ответы друг друга, слушают, осмысливают информацию и ключевые понятия, рассуждают, работают в Интернете (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, аргументация)
Индивидуально
Отвечают на вопрос, осмысливают информацию, работают в Интернете (анализ, сравнение)
Фронтально.

	Выбирает вид выреза горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в зависимости от особенностей формы лица.
 Анализирует свой выбор формы  горловины при моделировании на основе учета типа лица.
Осуществляет поиск информации с использованием ресурсов Интернета
Делает выбор конфигурации выреза горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в зависимости от особенностей фигуры.

Анализирует моделирование выреза горловины на основе учета типа фигур. 
Осуществляет поиск информации с использованием ресурсов Интернета
Работает с текстом и схемами в Интернете. 
Извлекает информацию о способах обработки горловины плечевого изделия.

Дает определение понятию: подкройная обтачка.

	IV. ПРОВЕРКА ИСТИННОСТИ НОВЫХ ЗНАНИЙ (16 мин.)

	Практические методы: 
  1.По технологическим картам (приложения 2-4)  выполните моделирование выреза горловины плечевого изделия с цельнокроеным рукавом в зависимости от формы лица и типа своей фигуры.
2. По технологической карте, исходя из выбранного вида выреза горловины, постройте чертеж подкройной обтачки горловины.

	 Заслушивают инструктаж, оформляют на альбомном листе чертёж, используя шаблон основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, руководствуясь технологическими картами с алгоритмами выполнения моделирования горловины и построения чертежа выкройки подкройной обтачки. Операции: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, категоризации, конкретизации. Самоконтроль и взаимоконтроль, самокоррекция.

Работают с технологическими  картами 
	Делает чертежи выреза горловины плечевого изделия


	V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (4 мин.)

	Повторительно-обобщающая беседа:

- Что такое моделирование?

- Что будет, если при моделировании конфигурации выреза горловины не будет учитываться форма лица?
- Какие существуют типы женских фигур?

- Какие последствия мы можем наблюдать, если люди будут носить одинаковые плечевые изделия с цельнокроеным рукавом?

 Рефлексия. «Рефлексивный экран».
 (слайд 8).


	Осмысливают и систематизируют информацию, дополняют ответы друг друга, (операции синтеза, сравнения, обобщения).
Высказывают одним предложением, выбирая начало фразы из «Рефлексивного экрана»
Оценивают себя, свою деятельность
	Воспроизводит определение понятий.
Обосновывает при моделировании выбор вида горловины, исходя из особенностей фигуры человека и формы лица
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

Рефлексия.

	Домашнее задание
	Найти в Интернете виды отделки горловины ночной сорочки


Приложение 1
Вырезы горловины 
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Приложение 2
Технологическая карта

Технология моделирования  выреза горловины овальной формы 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
	№

п/п
	Технологическая последовательность
	Технические условия 
	Чертеж
	Инструменты приспособления

	1
	Обвести основы плечевого изделия (отдельно спинку и перед) на лист бумаги
	Точно по контуру
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 EMBED PBrush  [image: image8.png]



	Карандаш

	2
	Отложить по линии плеча от верхней плечевой точки вниз- одинаковые отрезки по спинке и переду
	3 см
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	Карандаш, линейка

	3
	Отложить по линии середины спинки  от верхней точки отрезок
	3 см
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	Карандаш, линейка

	4
	Нанести линию горловины спинки
	Плавной кривой линией
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	Карандаш, лекало

	5
	 Отложить по линии середины переда от верхней точки вниз
	8-10 см
	[image: image44.png]


[image: image45.png]



[image: image46.png]




	Карандаш, линейка

	6
	Нанести линию горловины переда
	Плавная кривая линия
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	Карандаш, лекало

	7
	Вырезать горловину спинки и переда 
	По намеченным линиям
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	Ножницы
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Приложение 3
Технологическая карта

Технология моделирования горловины V- образной формы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом
	№

п/п
	Технологическая последовательность
	Технические условия 
	Чертеж
	Инструменты приспособления

	1
	Обвести основу переда швейного изделия с цельнокроеным рукавом на лист бумаги
	Точно по контуру
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 EMBED PBrush  
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	Карандаш

	2
	Отложить по линии середины переда от верхней точки вниз
	9-11 см
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	Карандаш, линейка

	3
	Нанести линию горловины переда
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	Карандаш

	4
	Вырезать горловину переда
	По намеченной линии
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	Ножницы
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Приложение 4

Технологическая карта

Технология моделирования  выреза горловины квадратной формы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

	№

п/п
	Технологическая последовательность
	Технические условия 
	Чертеж
	Инструменты приспособления

	1
	Обвести основы плечевого изделия (отдельно спинку и перед) на лист бумаги
	Точно по контуру
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 EMBED PBrush  
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 EMBED PBrush  
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	Карандаш

	2
	Отложить по линии плеча от верхней плечевой точки вниз- одинаковые отрезки по спинке и переду
	2 см
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	Карандаш, линейка

	3
	Отложить по линии середины спинки  от верхней точки отрезок
	1 см
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	Карандаш, линейка

	4
	Нанести линию горловины спинки
	В форме прямоугольника
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	Карандаш, лекало

	5
	 Отложить по линии середины переда от верхней точки вниз и вправо отрезки
	 По 7 см
	



	Карандаш, линейка

	6
	Нанести линию горловины переда
	Плавная кривая линия
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	Карандаш, лекало

	7
	Вырезать горловину спинки и переда 
	По намеченным линиям
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	Ножницы



Приложение 5

Технологическая карта

Технология построения чертежа выкройки подкройной обтачки для обработки горловины плечевого изделия
	№

п/п
	Технологическая последовательность
	Технические условия 
	Чертеж
	Инструменты приспособления

	1
	Подложить под выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом лист бумаги, обвести вырез горловины спинки и полочки и плечевые срезы 
	Точно по контуру
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	Карандаш

	2
	Отложить на бумаге по линиям середины переда и спинки ширину обтачек горловины и  провести нижние линии обтачек, повторяющие форму горловин переда и спинки. 
	 3,5-5 см 
	
         3,5-5                                    3,5-5                 


	Карандаш, линейка

	3
	Вырезать обтачки горловины переда и спинки
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