ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕЛИТЕЛЯ ОБЪЕМНОГО
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Цель настоящей инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой частью машины. Инструкцию необходимо сохранять в течение всего срока службы машины, и все успешные пользователи должны ее применять в своей работе. 
Пользователь должен сохранять инструкцию в безопасном месте, чтобы избежать ее повреждения и использовать для консультаций.
Инструкция составлена таким образом, чтобы пользователи могли быстро найти необходимую информацию.
Перед использованием машины необходимо внимательно ознакомиться со всеми мерами предосторожности и безопасного использования, указанными в инструкции. 
В случае внесения изменений в конструкцию машины или установки дополнительных устройств будет предоставлена новая инструкция по эксплуатации машины или необходимые дополнения к настоящей инструкции. 
Пользователь должен знать все функции панели управления, а также всех установленных защитных устройств и систем безопасности.
Только квалифицированный персонал может проводить техническое обслуживание и ремонт машины. Необходимо строго соблюдать все положения, указанные в настоящей инструкции.  
Сертификация ЕС
Сертификационная табличка ЕС расположена на задней панели машины.
Гарантия
Гарантия на машину действует в течение одного года с даты продажи машины.
Жесткость и надежность конструкции машины обеспечивают прочность механизма от поломки, которая может быть вызвана неправильным использованием и плохим техническим обслуживанием.
Гарантия покрывает замену деталей, кроме случаев, возникших из-за неправильного использования, несоответствующего технического обслуживания машины или из-за неправильного подключения  к электросети.
Наша годовая гарантия не включает детали и принадлежности, изготовленные другими компаниями, такие как двигатели, электровыключатели, счетчики, реле, электродетали, конвейерные ленты и приводные ремни. Настоящую гарантию заменяют гарантии, предоставляемые производителями вышеуказанных деталей.
Послепродажное обслуживание
Если во время гарантийного периода необходимо провести техническое обслуживание или ремонт машины, то следует проконсультироваться с производителем машины прежде чем проводить какие-либо работы.
В дополнение к регулярному техническому обслуживанию советуем проводить специальное техническое обслуживание силами квалифицированного персонала. Настоящая инструкция содержит чертежи узлов машины с указанием наименования деталей, необходимых для ремонта. 
Общая информация о безопасности
Любой человек, работающий на машине, должен знать функции машины и устройств безопасности. Также необходимо знать условия технического обслуживания и чистки машины.   
Ни при каких обстоятельствах персонал не должен эксплуатировать машину, когда не работают устройства безопасности.
Машина была сконструирована и изготовлена с учетом  ее безопасной работы. При правильном обращении машина не представляет опасности для оператора. Использование защитных систем и устройств не влияет на снижение производительности или удобство эксплуатации машины. 
Делитель оснащен следующими устройствами безопасности:
· Защитными поворотными решетками,  защищающими оператора от механической опасности движущихся частей машины; открытие решетки влечет за собой остановку машины.
· Фиксированными решетками, требующими использования инструментов для их открытия.  Их может открывать только персонал, допущенный к проведению технического обслуживания или ремонтных работ.
· Предупреждающими табличками о возможных рисках.
· Кнопками срочной остановки машины, расположенными в зонах частой работы оператора.
Все эти устройства безопасности встроены в машину. Видоизменение, удаление или отсутствие устройств повышает риск несчастных случаев и нарушает общественную директиву 89/655/CEE.
Производитель не несет ответственности за ущерб в результате не соблюдения процедур технического обслуживания устройств машины без предварительного согласования с производителем. Вследствие этого, запрещается видоизменять или удалять устройства безопасности и  электрические соединения.
Уровень шума, создаваемого делителем, составляет менее 70 dB.
Необходимо применять меры предосторожности против излишнего пыления муки при работе делителей, оснащенных мукопосыпателями, что может быть вредно при вдыхании. Контролируйте количество используемой муки.
Внимание! Машины должны быть выключены и отключены от электросети до и в течение проведения чистки и технического обслуживания.
Автоматический делитель «Compact PA» и делитель-округлитель «Compact PH»
Делитель «Sigma» является точной, надежной и  компактной машиной. Он дает наилучшие результаты в мире хлебопечения. Простота его эксплуатации является результатом объединения простого дизайна и прочной конструкции. Благодаря этому, техническое обслуживание делителя является минимальным.
Эта машина была сконструирована для деления теста в пекарнях.
Делитель «Sigma» подходит для деления всех видов теста и работает ровно и правильно по принципу всасывающего деления с большой точностью с производительностью до 2100 шт/час. С помощью контроля скорости машину можно адаптировать к любому рабочему ритму.
Электронный контроль скорости может быть установлен как опция, чтобы помочь в решении задачи изменения скорости работы машины.
Существует два вида делителей: автоматический делитель «Compact PA» и делитель-округлитель «Compact PH».
Делитель-округлитель объединяет две машины в одной, но не занимает больше места, чем один автоматический делитель. Делитель-округлитель производит округление заготовки теста. Прекрасный результат достигается благодаря  транспортеру с тефлоновым покрытием, который можно отрегулировать под размер тестовых заготовок.
Существуют модели делителя «Sigma» с несколькими поршнями. Делители для маленьких тестовых заготовок сконструированы с 1, 2, 3, 4, 5 и 6 поршнями. В случае производства больших тестовых заготовок количество поршней обычно от 1 до 3.
Конструкция
Корпус из литейного чугуна
Панели из стали, обработанные и покрытые лаком
Колеса для облегчения транспортировки
Весовое колесо и шкала
Колесо контроля  скорости
Закрытая система смазки с масляным насосом
Колеса с рукоятками для регулировки натяжения ленты
Валики стальные хромированные сбалансированные
Шарикоподшипники большого размена
Воронка загрузочная из нержавеющей стали на 40 кг теста с покрытием против прилипания
Мукопосыпатель электрический
Счетчик  цифровой
Внимание! В хлебных системах (конструкции, состоящие из делителя, расстойного шкафа и формовочной машины) счетчик располагается на панели управления расстойного шкафа.
Опции
Панели из нержавеющей стали
Контроллер весовой электронный 
Контроллер скорости электронный
Цифровой дисплей скорости (штук в минуту).
Воронка загрузочная для теста средняя 80 кг
Воронка загрузочная для теста большая 160 кг
Воронка загрузочная специальная для крутого теста или сильной муки
Модели и диапазоны деления
Существуют модели с округлителем или без округлителя, со стандартным округлителем, а также с одним или несколькими поршнями.
	Модель
	Наименование

	
	

	SPZ 
	Делитель (без округлителя)

	SPZ with prerounder
	Делитель-округлитель


Диапазон деления зависит от диаметра поршня.
	Диам поршня
	Вес (в граммах)
	Вес (в унциях)

	
	
	

	90 mm
	30 - 400
	1,4 - 14,1

	110 mm
	50 - 600
	2,1-21,1

	120 mm
	80-950
	3,5 - 35,2

	135 mm
	140 - 1300
	4,4 - 44,0


Вышеуказанный вес является расчетным, поскольку машина является объемным делителем  (он режет  или делит куски теста по объему). Вследствие этого, если тесто более или менее влажное будет иметь разную плотность, то разделенные куски будут иметь вес больше или меньше.

Технические характеристики автоматического делителя с одним поршнем и делителя-округлителя 
Производительность
1000 - 2100 шт/час
Мощность
1,5 кВт (2 л.с.)
Вес нетто
SPZ: 800 кг (приблизительно)
SPZ with prerounder: 820 кг (приблизительно)
Габариты (длина x высота x ширина) SPZ: 700 x 1760 x 1600 мм 
SPZ with prerounder: 700 x 1760 x 1600 мм 
Эксплуатация машины
Необходимо внимательно прочитать настоящую инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно эксплуатировать  делитель. Просим обратить внимание на разделы относительно запуска, эксплуатации, чистки и технического обслуживания машины.
Делитель был сконструирован  и произведен для осуществления деления тестовых заготовок в пекарнях. Он не должен использоваться для каких-либо других целей.
Очень важно: никогда не использовать синтетическое масло; необходимо использовать пищевое растительное масло (предпочтительно оливковое масло).
Делитель предназначен для пищевых продуктов, и поэтому его надо тщательно чистить каждый день.
Внимание! Перед проведением чистки или технического обслуживания машину необходимо выключить и отключить от электропитания.
С целью безопасного использования машины запрещается изменять конструкцию или снимать устройства безопасности. 
Необходимо применять меры предосторожности против излишнего пыления муки при работе на делителях, оснащенных мукопосыпателями, что может быть вредно при вдыхании. Контролируйте количество используемой муки.
У пользователя могут возникнуть трудности с запуском машины в первые несколько дней. Чтобы избежать каких-либо проблем и помочь с запуском машины, необходимо  остановить поршень в начале этапа выгрузки. В этом положении можно видеть головку поршня со стороны конвейерной ленты.
Внимание! Всегда проверяйте достаточно ли в машине масла. Всегда следите, чтобы система смазки работала правильно. Большинство неисправностей вызваны отсутствием смазки поршня и цилиндра. 
Панель управления
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



1.
Срочная остановка
Грибоподобная рукоятка расположена в верхней части машины и используется для остановки  машины в срочных случаях.  Чтобы запустить машину вновь, необходимо потянуть за рукоятку на себя и повернуть ее направо. 
2.
Счетчик тестовых заготовок 
Он показывает количество тестовых заготовок, произведенных  делителем. Можно запрограммировать счетчик тестовых заготовок для производства желаемого количества, введя количество и нажав кнопку сохранения данных. Делитель начнет производить запрограммированное количество тестовых заготовок, а затем остановится, когда обе цифры на дисплее совпадут: количество произведенных тестовых заготовок и запрограммированное количество  для производства.

Внимание!  В хлебных системах (конструкции, состоящие из делителя, расстойного шкафа и формовочной машины) счетчик тестовых заготовок расположен  на панели управления расстойного шкафа.
3.
Кнопка сброса цифры количества тестовых заготовок на счетчике
При нажатии этой кнопки отменяется функция подсчета тестовых заготовок. Машина при этом не останавливается и продолжает производство тестовых заготовок вплоть до окончания всего количества теста, предназначенного для деления.
4.
Весовое колесо
Это колесо расположено сзади машины в верху. Его функцией является установка веса кусков. Если колесо повернуть по часовой стрелке, то вес кусков увеличивается. Если колесо повернуть против часовой стрелки, то вес кусков уменьшается. Вес можно контролировать после второго или третьего куска. Как только кусок желаемого веса получен, колесо необходимо зафиксировать центральным винтом.
5.
Колесо скорости
Это колесо расположено под весовым колесом. Оно контролирует скорость делителя. Для увеличения скорости надо повернуть колесо против часовой стрелки. Для уменьшения скорости необходимо повернуть колесо по часовой стрелке.
6.
Выключатель запуска
Этот выключатель расположен на задней стенке машины, и с его помощью можно включить  (I) или выключить машину (O).
7.
Выключатель мукопосыпателя 
Мукопосыпатель включается (I) и выключается (0) силовым выключателем, расположенным на корпусе машины. Если делитель остановлен, то мукопосыпатель не будет работать.
8.
Выключатель конвейерной ленты
На некоторых моделях конвейерная лента имеет свой силовой выключатель для включения (I) или выключения (0). Этот выключатель необходимо включить перед запуском делителя и выключить после остановки делителя.
Первый запуск
Первым шагом является заполнение емкости для масла пищевым растительным маслом.
Внимание! Никогда не используйте синтетическое масло. Используйте пищевое растительное масло, предпочтительно оливковое.
Емкость для масла разделена на две части таким образом, чтобы масло очищалось способом декантации. В систему смазки поступает чистое масло из левой части емкости большего размера. Грязное масло сливается в правую часть емкости меньшего размера, где грязь опускается вниз на дно. Необходимо очищать контейнер каждую неделю.
Установите воронку таким образом, чтобы она прочно зафиксировалась, затянув винты и исключив попадание воздуха.
Внимание! Убедитесь, что напряжение машины соответствует местному напряжению в сети. В случае, если напряжение не соответствует, то следуйте инструкциям электрических схем.
Перед подсоединением машины убедитесь, что машина выключена.
Если используется счетчик количества заготовок, то необходимо установить желаемую программу и нажать кнопку ее сохранения.
Убедитесь, что кнопка срочной остановки не зажата.
Внимание! Делитель оснащен специальным устройством, которое предохраняет машину от вращения в неправильном направлении. При первом запуске, если машина не работает и загорается красная лампочка на панели управления -  это означает, что система включена. В этом случае надо поменять две электрические фазы, следуя инструкциям электросхемы, и запустить машину заново, чтобы она работала правильно.
Убедитесь, что масляный насос работает правильно, т.е. масло циркулирует по смазочным трубкам.
Если масло не циркулирует, то необходимо сделать следующее:
Снять левую верхнюю панель, чтобы открыть масляный насос.
Вручную отрегулировать уровень масла в насосе пока масло не станет циркулировать  по системе смазки.
Когда система смазки проверена  и конвейерная лента в рабочем положении, то делитель готов к работе.
Инструкции
Перед началом работы надо проверить уровень растительного масла в масляной емкости машины.
Внимание! Никогда нельзя использовать синтетическое масло. Необходимо использовать только пищевое растительное масло, желательно оливковое.
Если Вы хотите еще раз использовать  избыточное масло из накопительного поддона, то его надо профильтровать во избежание загрязнения.
Положите тесто в загрузочную воронку. Необходимо избегать попадания твердых предметов  в загрузочную воронку, т.к. они могут вызвать повреждение поршня и цилиндра.
Если используется счетчик количества заготовок, то надо ввести желаемую программу и нажать кнопку ее сохранения. Машина не будет работать, если программа счетчика количества изделий не будет  установлена или если две цифры количества на дисплее не будут совпадать: количество  произведенных заготовок и количество заготовок по программе. В любом случае, показания счетчика можно аннулировать, нажав кнопку отмены.
Машина начинает работать, когда силовой выключатель включен. Убедитесь, что  кнопка срочной остановки в рабочем положении.
Убедитесь, что масляный насос работает правильно, т.е. масло циркулирует по смазочным трубкам.
Вес кусков теста можно контролировать после второго или третьего куска. Если необходимо, надо повернуть весовое колесо для изменения веса на желаемый.
Делитель работает от 18 до 35 делений в минуту, т.е. один поршень делит от 1000 до 2100 штук в час (каждое движение означает новый кусок). Скорость машины можно регулировать  в соответствии с желаемым рабочим ритмом посредством колеса изменения скорости.
Хотим проинформировать Вас, что оптимизация работы машины достигается не за счет скорости, а за счет правильности эксплуатации. Пекарь может достигнуть большой производительности и эффективности, если работа организована непрерывно без перерывов. Этого легче достичь, если работать на умеренной скорости, но непрерывно, что позволяет организовать регулярное и синхронное производство.
Во время первых дней эксплуатации, а также после длительного периода простоя (отпуск...), поршень надо поставить в положение выгрузки при окончании работы. В этом положении головка поршня видна со стороны конвейерной ленты. В дальнейшем вырабатывается привычка выключения машины с поршнем в положении выгрузки, который видно под панелью, как показано на рисунке внизу:
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Округлитель
Делитель-округлитель имеет регулируемую диагональную тефлоновую дорожку для округления тестозаготовок. Это устройство установлено на конвейерной ленте при выходе заготовок.
Сразу на выходе после поршня расположен кусок ткани. На верхней части есть маленькая  емкость для масла. В этой емкости должно всегда быть масло, и ткань должна быть пропитана маслом. Необходимо использовать пищевое растительное масло.
После взвешивания тестозаготовки выходят и закручиваются с помощью ткани.  Затем они проходят через округляющее устройство для придания им круглой формы.
Для достижения лучшего округления заготовок тефлоновая дорожка должна быть отрегулирована по размеру кусков. Регулировка дорожки осуществляется с помощью винтов, фиксирующих дорожку.
Для лучшей работы округлителя тефлоновую дорожку можно смазать пищевым растительным маслом  перед ее использованием.
Существуют модели округлителей с жесткой округляющей дорожкой, изготовленной из стали и покрытой материалом против прилипания. Такие устройства для округления сконструированы и работают с заданными размерами кусков теста. Их регулировка сводится только к установке высоты дорожки.
Округлитель и мукопосыпатель
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Мукопосыпатель
Мукопосыпатель посыпает мукой тестовые заготовки, чтобы они не слипались. Он расположен к конце округляющего устройства, а в случае, если делители без округлителя, то на выходе после поршня.

Мукопосыпатель имеет емкость для муки. Его конструкция очень простая. Он включается с помощью выключателя (I/O), расположенного на самом устройстве. Если делитель остановлен, то мукопосыпатель не будет работать.
Не используйте больше муки, чем необходимо. Избегайте большого количества муки в воздухе, т.к. это опасно для здоровья.
Чистка и гигиена
Внимание! Машины должны быть выключены и отключены от электросети перед проведением чистки и технического обслуживания.
Машины необходимо чистить ежедневно или после их эксплуатации. Машины чистят водой и мягкой щеткой.
Очень важно! Остатки теста необходимо удалять, используя лопатку из пластмассы. Никогда нельзя использовать металлическую лопатку.
Рекомендуется часто чистить конвейерную ленту. Простая чистка поверхности сухой щеткой поможет сохранить конвейерную ленту в течение длительного времени. Избегайте использования щеток с металлической щетиной или металлических лопаток и скребков, которые могут повредить конвейерную ленту и сократить срок ее службы.
Внутренняя часть измерительной системы, цилиндр и поршень чистятся автоматически без участия оператора. Достаточно оставить машину работающей вхолостую, без теста, в течение нескольких минут для очистки и смазки поршня и цилиндра.
Техническое обслуживание
Внимание! Машины должны быть выключены и отключены от электросети перед проведением чистки и технического обслуживания.
Масляный насос делителя необходимо проверять каждый день, чтобы убедиться в прохождении масла через цилиндр. Достаточно проверить трубки системы смазки, соединенные с масляной емкостью.
Масляная емкость разделена на две части, чтобы масло очищалось путем декантации. Система смазки использует чистое масло из левой части емкости большего размера. Грязное масло поступает в правую часть емкости меньшего размера, где грязь оседает на дно. Масляную емкость надо чистить каждую неделю.
Если масло не циркулирует, то надо проверить работает ли насос. Необходимо заменить насос, если он работает неправильно. Если насос работает, но масло не возвращается в емкость для масла, то необходимо прочистить смазочный контур.
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Масляный насос
Вход масла

Барабан

Емкость для масла
Выход масла
В начале эксплуатации новые конвейерные ленты теряют свое натяжение. Желательно ежедневно  регулировать натяжение лент в течение первой недели и в дальнейшем поддерживать правильное натяжение.
Рекомендуется часто чистить конвейерные ленты. Простая чистка поверхности ленты сухой щеткой поможет сохранить ленту в течение длительного времени. Избегайте использования щеток с металлической щетиной и металлических лопаток  и скребков, которые могут повредить конвейерную ленту и сократить срок ее службы.
Важно менять соединения поршня (кольца и крышку) примерно каждый год.
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Внимание! Не снимайте и не изменяйте ни элементы безопасности, ни панели, когда машина работает.
Система смазки
Смазка машины осуществляется с помощью внутренней системы смазки цилиндра, состоящего из емкости с маслом, нагнетательного насоса и системы сбора и распределения.
Емкость с маслом разделена на две части таким образом, что масло очищается путем декантации. Система смазки забирает чистое масло из левой части емкости большего размера. Грязное масло поступает в правую часть емкости меньшего размера, где грязь оседает на дно. Емкость необходимо чистить каждую неделю.
Емкость оснащена датчиком уровня. Необходимо проверять требуемый уровень масла. Если уровень масла достиг желтой отметки, то надо добавить масла. Если  уровень масла достиг красной отметки, то машина не будет работать исправно.
Система смазки делителей с несколькими поршнями может иметь некоторые отличия в зависимости от модели. Главное отличие состоит в том, что насос является механическим и работает с помощью поршней.
Делители с двумя и более поршнями также оснащены внешней системой смазки цилиндра через небольшие трубочки в верхней части цилиндра на выходе теста.
Очень важно! Никогда нельзя использовать синтетическое масло. Необходимо использовать только пищевое растительное масло, желательно оливковое.
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Разборка поршня
Замена крепления поршня (уплотнительные кольца и крышка)
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1. Снять заднюю крышку и боковую панель машины.
2. Поставить валики "15" и "16" на верх верхнего скутера.

3. Снять винты с одного конца вала "13". Снять валики "15"
и "16" и манжеты "14".


4. Снять вал "13" и манжету "12". Барабан, стержень и поршень теперь свободны, барабан свободно вращается вокруг оси. Теперь его можно убрать и продолжить работу.
5. Открутить и  убрать винты на крышке цилиндра "9".

6. Потянуть крышку цилиндра "9" и снять ее с барабана "2".

7. Снять поршень "3", вытащив стержень поршня "11" через отверстие в задней части машины. Если поршень оказался зажат, то постучите по нему через верхнее отверстие барабана "2", поставив для безопасности  кусочек дерева между поршнем и молотком.

8. Убрать винты, закрепляющие уплотнение диска "7", которые крепят уплотнение поршня и крышку "6".

9. Когда уплотнительные кольца "5", уплотнение поршня и крышки "6" заменены, поставить винты на уплотнение поршня, не закручивая их. Сначала вставить поршень в барабан, а затем закрутить винты на диске "7" уплотнения поршня.

10. Провести все операции в обратном порядке для сборки.



Замена ленты
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1. Снять левую и правую панели.

2. Ослабить ленту "15" и снять ее валик.
3. Открутить винты "1" и снять нержавеющие крепежные пластины для ленты "2".

4. Открутить винт "3" и снять шкивы "5" и "7".

5. Снять крышку подшипника "9", открутить и вынуть винты "10" из крышки подшипника.

6. Постучать по валику "11" со стороны, где была снята крышка, поставив кусочек дерева между валиком и молотком, чтобы избежать повреждения. Валик можно вынуть с другой стороны. Одновременно снимите крепление "12"и подшипники "13", освободив ленту.

7. Провести сборку, проделав все операции в обратном порядке. Убедитесь, что валик хорошо выровнен, чтобы не повредить машину.


Замена панели барабана
Шаги 1-6
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A,B = 08,5 x 40 мм
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Шаги 7-12
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B = 09,5 мм

Процедура замены пластины барабана в делителе «Compact PA/PH»
1. Поместить панель барабана на верх барабана.
2. Зажать панель скобой.
3. Закрепить панель винтами в отверстиях "C" или поставить крепления 0,2 / 0,3 / 0,4 мм
в соответствующие места боковой панели.

4. Отметить места отверстий сверлом 8,5 мм, оба "A" (большое) и "B" (маленькое).

5. Снять панель барабана.

6. Просверлить вертикально отверстия сверлом 8,5 мм и глубиной 40 мм
приблизительно.

7. Нарезать резьбу диаметром 10,5 мм в отверстиях "A".

8. Заменить панель на верху барабана.

9. Затянуть винты отверстий "A".

10. Проверить калибратором размер (меньше, чем 0,05 мм) между панелью и барабаном.

11. Проверить рукой плавность вращения барабана.
12. Просверлить отверстия "B" сверлом диам 9,5 мм и вставить конические болты в отверстия.
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Практические советы
Ниже приведены решения наиболее часто встречающихся проблем, которые могут возникнуть в результате неправильной эксплуатации машины пользователем в течение первых нескольких дней.
Большинство проблем с делителем вызваны отсутствием смазки, которую должен контролировать пользователь. Необходимо ежедневно проверять систему смазки. Машина должна быть постоянно хорошо смазана. Надо постоянно контролировать, чтобы система смазки работала должным образом.  
Очень важно! Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать синтетическое масло. Необходимо использовать только растительное масло, желательно оливковое. 
Проблема
Причина

 Машина делит с большой разницей по весу.
Весовое колесо ослаблено.
· Решение: затянуть гайку весового колеса.
Поршень не смазан.
· Решение: выполнить инструкции по запуску.
Машина работает слишком быстро.
· Решение: снизить скорость.

В загрузочной воронке слишком много теста.
· Решение: убрать некоторое количество теста.
Загрузочная воронка почти пуста.
· Решение: добавить теста в загрузочную воронку.

Проблема
Причина

Машина производит высокий пронзительный шум (сильный визг).
Поршень не смазан.
· Решение: выполнить инструкции по запуску.
Тесто очень крутое.

· Решение: сделать тесто мягче.

Проблема
Причина

Лента сползает.
Лента сползает на шкив.
- Решение: нанести противоскользящую жидкость на ленту.
Проблема
Причина

Края теста имеют черные полосы.
Поршень не смазан.
Решение: заменить кольца и колпачок и прочистить систему смазки.

Проблема
Причина

Поршень заблокирован.
В течение первых нескольких дней эксплуатации и после длительного периода простоя машины поршень может быть заблокирован.
- Решение: после завершения работы оставить поршень в положении стадии выгрузки. В этом положении головка поршня видна со стороны конвейерной ленты.
Проблема
Причина

Масло не циркулирует.
В емкости нет масла.
· Решение: проверить уровень масла в емкости.
В системе нет масла.

· Решение: снять верхнюю левую панель, где находится масляный насос. Вручную добавить масло в насос пока масло не станет циркулировать по смазочным трубкам.
Насос работает неправильно.

· Решение: заменить насос.

Насос работает, но продвижения масла не происходит.
-
Решение: прочистить систему смазки; убрать пластмассовые трубки из стальной трубы с двух сторон цилиндра; прочистить стержнем диаметром 2 мм стальные трубки; для чистки этих труб можно использовать воздушный компрессионный насос.
Насос работает, но  масло продвигается слишком свободно.
Решение: заменить поршень, следуя инструкциям замены поршня.
Проблема
Причина

Машина заблокирована.
Машина может быть заблокирована после длительного простоя. 
- Решение: постучать по поршню через верх цилиндра, осторожно подложив кусочек дерева между поршнем и  молотком, чтобы избежать повреждения.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Делители изготавливают различных моделей и видов, с различными техническими характеристиками, показанными в их электросхемах.
Выбор делителя зависит от его совместимости с технической конструкцией хлебной системы (комплект делитель-расстоечный шкаф-формовочная машина); делитель может иметь или не иметь счетчика заготовок.
Когда делитель включен в хлебную систему, то счетчик заготовок может быть расположен на панели управления расстоечного шкафа, чтобы централизировать все контрольные функции.
В некоторых моделях делителей-округлителей с очень длинным округлением конвейерная лента имеет свой независимый двигатель из-за габаритов стола для округления. В этом случае машина имеет дополнительный и независимый выключатель для конвейерной ленты.
Внимание! Машины должны быть выключены и отключены от электросети до и в течение проведения чистки и технического обслуживания.
С целью соблюдения безопасности  нельзя снимать или переделывать защитные устройства  машины.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Электрическая панель расположена на левой стороне машины, внутри корпуса, рядом с масляной емкостью и масляным насосом.
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Контактор "5", соединители "6" и трансформатор "7" расположены внутри электрической панели.
Для изменения напряжения необходимо подсоединить трансформатор и соединители следующим образом:
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ЧЕРТЕЖИ ДЕЛИТЕЛЕЙ
Сборочные чертежи делителей необходимы для правильного определения положения деталей, из которых состоит машина.
Чертеж 100
Конструкция делителя-округлителя модели PH 
Чертеж 101
Конструкция делителя автоматического модели PA 
Чертеж 110
Основная конструкция (все делители)
Чертеж 120
Барабан и поршень (все делители)
Чертеж 130
Регуляторы скорости и веса (все делители)
Чертеж 140
Лента конвейерная (делитель-округлитель)
Чертеж 141
Лента конвейерная (делитель автоматический)
Чертеж 150
Регулируемый округлитель с дорожкой с тефлоновым покрытием (делитель-округлитель)
Чертеж 160
Панели и ограждения (все делители)
Чертеж 170
Электропанель (все делители)
Чертеж 100: ДЕЛИТЕЛЬ-ОКРУГЛИТЕЛЬ
[image: image23.jpg]



Чертеж 101: ДЕЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
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Чертеж 110: ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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Чертеж 110: ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ

	110.1
	RIGHT LATERAL – правая боковая панель

	110.2
	BALL BEARING BRACKET- держатель шарикоподшипника

	110.3
	BELT DRIVE PINION – шестерня ременного привода

	110.4
	BELT DRIVE SHAFT – вал ременного привода

	110.5
	COLLAR - манжета

	110.6
	RIGHT ROCKER – правый балансир

	110.7
	ROCKER SHAFT – вал балансира

	110.8
	LEFT ROCKER – левый балансир

	110.9
	TIE - соединение

	110.10
	LEFT LATERAL – левая боковая панель

	110.11
	DRUM BALL BEARING COVER-крышка подшипника барабана

	110.12
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	110.13
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	110.14
	BALL BEARING BRACKET COVER-крышка держателя шарикоподшипника

	110.15
	OIL PUMP OPERATING ROD – тяга рычажной передачи масляного насоса

	110.16
	BALL BEARING BRACKET COVER-крышка держателя шарикоподшипника

	110.17
	WHEEL - колесо

	110.18
	WHEEL AXLE – ось колеса

	110.19
	GEAR ROD - тяга

	110.20
	SHORT SHAFT – короткий вал

	110.21
	DRIVE SHAFT – приводной вал

	110.22
	NYLON PINION – нейлоновая шестерня

	110.23
	COLLAR - манжета

	110.24
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	110.25
	GEAR – зубчатое колесо

	110.26
	GEAR SHAFT – вал зубчатого колеса

	110.27
	ECCENTRIQUE SHAFT – вал эксцентрика

	110.28
	CAM NYLON ROLLER – нейлоновая втулка

	110.29
	BALL BEARING BRACKET – держатель шарикоподшипника

	110.30
	SPACER - прокладка

	110.31
	DRIVE PULLEY – приводной шкив 

	110.32
	BALL BEARING BRACKET COVER-крышка держателя шарикоподшипника

	110.33
	WHEELS COLLAR – манжета колеса


Чертеж 120: БАРАБАН И ПОРШЕНЬ
[image: image26.jpg]



Чертеж 120: БАРАБАН И ПОРШЕНЬ
	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ

	120.
	1
	DRUM TILE – панель барабана

	120.
	2
	DRUM - барабан

	120.
	3
	PISTON - поршень

	120.
	4
	PISTON PIN – штифт поршня

	120.
	5
	O-RING – уплотнительное кольцо

	120.
	5
	VITON O-RING – витоновое уплотнительное кольцо

	120.
	6
	PISTON SEAL – уплотнение  поршня

	120.
	6
	VITON PISTON SEAL – витоновое уплотнение поршня

	120.
	7
	SEAL WASHER – сальник мойщика

	120.
	8
	PISTON ROD JOINT – соединительный стержень поршня

	120.
	9
	CYLINDER COVER – крышка цилиндра

	120.
	10
	BRONZE COVER COLLAR – манжета бронзовой крышки  

	120.
	11
	PISTON ROD – стержень поршня

	120.
	12
	BRONZE ROD COLLAR – манжета бронзовой крышки

	120.
	13
	PISTON ROD SHAFT – вал стержня поршня

	120.
	14
	SPACER COLLAR - прокладка

	120.
	15
	PLAIN NYLON ROLLER – простой нейлоновый валик

	120.
	16
	SLOTTED NYLON ROLLER – щелевой нейлоновый валик

	120.
	17
	NYLON ROLLER JOINT – соединение нейлонового валика

	120.
	18
	GREASING PIPE – смазочная трубка

	120.
	19
	CONICAL PIN – конический штифт

	 штифт
	
	


COMPLETE PISTON ASSEMBLY – комплект поршня

DRUM AND PISTON ASSEMBLY- комплект барабана и поршня
-

Чертеж 130: РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ВЕСА
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Чертеж 130: РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ВЕСА
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ

	130.1
	PLASTIC KNOB – кнопка из пластмассы

	130.2
	WEIGHT WHEEL – весовое колесо

	130.3
	FRONT – передняя планка

	130.4
	ENDLESS SHAFT – бесконечный вал

	130.5
	SPACER COLLAR – прокладочная манжета

	130.6
	CONNECTING ROD – соединительный стержень

	130.7
	UPPER SCOOTER – верхний скутер

	130.8
	WEIGHT CHECK COLLAR – манжета контроля веса

	130.9
	LOWER SCOOTER – нижний скутер

	130.10
	QUADRANT - квадрант

	130.11
	SCOOTER REST SHAFT – вал скутера

	130.12
	SHORT SHAFT – короткий вал

	130.13
	QUADRANT PLANE – калевка квадранта

	130.14
	SHORT SHAFT – короткий вал

	130.15
	QUADRANT SHAFT – вал квадранта

	130.16
	SCOOTER SHAFT – вал скутера

	130.17
	DISC LOCK PIN – запирающий стержень диска

	130.18
	WEIGHT DISC – весовой диск

	130.19
	CONNECTING ROD PLANE – калевка соединяющего стержня

	130.20
	LEVER ASSEMBLY – комплект рычага

	130.21
	SPEED WHEEL – колесо скорости

	130.22
	MOTOR STUD TIE – стяжка фиксатора двигателя

	130.23
	COLLAR - манжета

	130.24
	SPEED CONTROL STUD – фиксатор контроля скорости

	130.25
	MOTOR TRACK AXLE – моторная направляющая ось

	130.26
	THREADNING MOTOR SCOOTER-резьбовой моторный скутер

	130.27
	MOTOR REST SCOOTER – моторный скутер

	130.28
	MOTOR TIE – моторная стяжка

	130.29
	MOTOR - двигатель

	130.30
	SPEED CONTROL – скоростной контроллер 

	130.31
	DRIVE BELT – приводной ремень

	130.32
	LOCK PIN – стопорный штифт



Чертеж 140: ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ
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Чертеж 140: ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ

	140.1
	FLOUR DUSTER BRACKET – держатель мукопосыпателя

	140.2
	BRUSH - кисть

	140.3
	CENTRAL SHAFT – центральный вал

	140.4
	LEVER - рычаг

	140.5
	LOCK PIN – запирающий стержень

	140.6
	PULLEY WHEEL SHAFT – вал колеса шкива

	140.7
	PULLEY WHEEL – колесо шкива

	140.8
	WASHER - смыватель

	140.9
	FLOUR DUSTER CONNECTING ROD-соединительный стержень мукопосыпателя

	140.10
	ECCENTRIQUE - эксцентрик

	140.11
	TANK - емкость

	140.12
	BELT TENSIONER – устройство натяжения ремня

	140.13
	BELT TENSIONER NUT – гайка натяжения ремня

	140.14
	RIGHT ARM – правый кронштейн

	140.15
	BALL BEARING COVER-крышка шарикоподшипника

	140.16
	BALL BEARING VASE – крепление шарикоподшипника

	140.17
	VASE BRACKET – держатель крепления

	140.18
	DRIVE ROLLER BRACKET – держатель ведущего валика

	140.19
	BALL BEARING – шарикоподшипник

	140.20
	BELT DRIVE ROLLER – ведущий валик ремня

	140.21
	COLLAR - манжета

	140.22
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	140.23
	EJECTOR ROLLER – валик эжектора

	140.24
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	140.25
	BALL BEARING BRACKET – держатель шарикоподшипника

	140.26
	EJECTOR ROLLER PULLEY – шкив валика эжектора

	140.27
	EJECTOR ROLLER BELT – ремень валика эжектора

	140.28
	BELT DRIVE PULLEY –приводной шкив ремня

	140.29
	EJECTOR ROLLER DRIVE PULLEY-приводной шкив валика эжектора

	140.30
	BALL BEARING COVER – крышка шарикоподшипника

	140.31
	BALL BEARING BRACKET – держатель шарикоподшипника

	140.32
	LEFT ARM – левый кронштейн

	140.33
	BELT TENSIONER – натяжное устройство 

	140.34
	TENSIONER COLLAR – манжета натяжного устройства

	140.35
	DRIVE BELT – приводной ремень

	140.36
	PULLEY - шкив

	140.37
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	140.38
	BELT TENSIONER ROLLER – валик натяжного устройства ленты

	140.39
	BELT TENSIONER ROLLER SHAFT-вал валика натяжного устройства ленты

	140.40
	BELT 480X2100 – лента 480Х2100

	
	BELT TENSIONER ROLLER ASSEMBLE – узел валика натяжного устройства ленты


Чертеж 141: ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ
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Чертеж 141: ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ
	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ

	141
	.1
	FLOUR DUSTER BRACKET- держатель мукопосыпателя

	141
	.2
	BRUSH - кисть

	141
	.3
	CENTRAL SHAFT – центральный вал

	141
	.4
	LEVER - рычаг

	141
	.5
	LOCK PIN – запирающий стержень

	141
	.6
	WASHER - смыватель

	141
	.7
	FLOUR DUSTER CONNECTING ROD-соединяющий стержень мукопосыпателя

	141
	.8
	ECCENTRIQUE- эксцентрик

	141
	.9
	TANK - емкость

	141
	.10
	BELT TENSIONER – натяжное устройство ремня

	141
	.11
	BELT TENSIONER NUT – гайка натяжного устройства ремня

	141
	.12
	RIGHT ARM – правый кронштейн

	141
	.13
	BALL BEARING COVER – крышка шарикоподшипника

	141
	.14
	BALL BEARING VASE – крепление шарикоподшипника

	141
	.15
	VASE BRACKET – держатель крепления

	141
	.16
	DRIVE ROLLER BRACKET – держатель ведущего валика 

	141
	.17
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	141
	.18
	BELT DRIVE ROLLER – ведущий валик ремня

	141
	.19
	COLLAR - манжета

	141
	.20
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	141
	.21
	EJECTOR ROLLER – валик эжектора

	141
	.22
	BALL BEARING – шарикоподшипник

	141
	.23
	BALL BEARING BRACKET – держатель шарикоподшипника

	141
	.24
	EJECTOR ROLLER PULLEY – шкив валика эжектора

	141
	.25
	EJECTOR ROLLER BELT – ремень валика эжектора

	141
	.26
	BELT DRIVE PULLEY – ведущий шкив ремня

	141
	.27
	EJECTOR ROLLER DRIVE PULLEY – ведущий шкив валика эжектора

	141
	.28
	BALL BEARING COVER – крышка шарикоподшипника

	141
	.29
	BALL BEARING BRACKET – держатель шарикоподшипника

	141
	.30
	LEFT ARM – левый кронштейн

	141
	.31
	BELT TENSIONER – натяжное устройство ремня

	141
	.32
	TENSIONER COLLAR – манжета натяжного устройства

	141
	.33
	DRIVE BELT – ведущий ремень

	141
	.34
	PULLEY - шкив

	141
	.35
	BALL BEARING - шарикоподшипник

	141
	.36
	BELT TENSIONER ROLLER – валик натяжного устройства

	141
	.37
	BELT TENSIONER ROLLER SHAFT – вал валика натяжного устройства

	141
	.38
	BELT 260X2100 – ремень 260Х2100

	141
	.39
	COLLAR - манжета

	141
	.40
	COLLAR - манжета


Чертеж 150: ОКРУГЛИТЕЛЬ С ДОРОЖКОЙ (ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ)
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Чертеж 150: ОКРУГЛИТЕЛЬ С ДОРОЖКОЙ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
	№
	
	НАИМЕНОВАНИЕ

	150.
	1
	CLOTH CONNECTION – тканевое соединение

	150.
	2
	ROUNDER CONNECTION – соединение округлителя

	150.
	3
	BOLT 05O Ml 0 - болт

	150.
	4
	SQUARE BRACKET – держатель квадратный

	150.
	5
	BRIDGE - соединение

	150.
	6
	STUD - стержень

	150.
	7
	BRACKET - держатель

	150.
	8
	NYLON BRACKET – нейлоновый держатель

	150.
	9
	TEFLON SHEET – дорожка с тефлоновым покрытием

	150.
	10
	SUPPLEMENT STRIP – дополнительная планка

	150.
	11
	UPPER BRACKET – верхний держатель

	150.
	12
	GUIDING SHAFT – направляющий вал

	150.
	13
	ROUNDER INLET CLOTH – входная ткань округлителя


ADJUSTABLE ROUNDING TRACK ASSEMBLY- комплект регулируемой округляющей дорожки

Чертеж 160: ПАНЕЛИ И ОГРАЖДЕНИЯ
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Чертеж 160: ПАНЕЛИ И ОГРАЖДЕНИЯ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ

	160.1
	LOWER REAR PANEL – нижняя задняя панель

	160.2
	UPPER REAR PANEL – верхняя задняя панель

	160.3
	HOPPER 40 KG – загрузочная воронка на 40 кг

	160.4
	HOPPER GUARD – защитная решетка воронки

	160.5
	LEFT CORNER PIECE – деталь левого угла

	160.6
	LEFT LATERAL PANEL – левая боковая панель

	160.7
	OIL TANK – емкость для масла

	160.8
	FRONT OIL TRAY BRACKET – держатель переднего масляного поддона

	160.9
	REAR OIL TRAY BRACKET- держатель заднего масляного поддона

	160.10
	LIMIT SWITCH BRACKET – держатель концевого выключателя

	160.11
	OIL PUMP BRACKET- держатель масляного насоса

	160.12
	PVC SCRAPER BRACKET – держатель скребка из ПВХ

	160.13
	FRONT ARMS SUPPORT BRIDGE – соединительная планка передних кронштейнов

	160.14
	FRONT SUPPORT BRIDGE BRACKET- держатель передней соединительной планки

	160.15
	UPPER FRONT PANEL – верхняя передняя панель

	160.16
	LOWER FRONT PANEL – нижняя передняя панель

	160.17
	SCRAPER BRACKET – держатель скребка

	160.18
	OIL STORAGE GUARD – защитная пластина масляной емкости

	160.19
	MOTOR GUARD – защитная пластина двигателя

	160.20
	RIGHT CORNER PIECE – деталь правого угла

	160.21
	BELT SUPPORT PLATE – пластина крепления ремня

	160.22
	OIL STORAGE TRAY – поддон масляной емкости

	160.23
	LOWER RIGHT LATERAL PANEL – нижняя правая боковая панель

	160.24
	UPPER RIGHT LATERAL PANEL  - верхняя правая боковая панель

	160.25
	PLASTIC VIEWER – смотровое окошко из пластмассы

	160.26
	VIEWER TRIMMING – накладка смотрового окошка

	160.27
	OIL PUMP – масляный насос

	160.28
	PVC SCRAPER – скребок из ПВХ


Чертеж 170: Электропанель
OPCIONAL

TOLVA



Чертеж 170: Электрическая панель
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ

	170.1
	PIECE COUNTER – счетчик количества

	170.2
	IMPULSE COUNTER – счетчик импульсов

	170.3
	INDUCTIVE DETECTOR – детектор индуктивный

	170.4
	ELECTRICAL BOX - электрокоробка

	170.5
	CONTACTOR - контактор

	170.6
	TERMINALS PANEL – панель терминальная

	170.7
	TRANSFORMER – трансформатор (преобразователь)

	170.8
	24 V DC RECTIFIER – 24 V DC ректификатор

	170.9
	COVER - крышка

	170.10
	ON/OFF SELECTOR ASSEMBLY – узел выключателя

	170.11
	OVERRIDE ASSEMBLY

	170.12
	BASE - основание

	170.13
	"EMERGENCY STOP" LEGEND RING- кольцо выключателя «срочная остановка»

	170.14
	EMERGENCY STOP SWITCH ASSEMBLE-узел выключателя «срочная остановка»


DIGITAL TACHOMETER – тахометр цифровой
ELECTRONIC SPEED CONTROL (< 5 HP) – электронный регулятор скорости
ELECTRICAL PANEL WITH P. COUNTER – электропанель со счетчиком количества
Декларация соответствия
Заявляет, что делитель
Модель
Номер
Год производства
соответствует следующим директивам:
98/37/EEC
73/23/EEC
Директива на оборудование
Директива на электрическое оборудование, сконструированное для использования в определенном пределе напряжения 
89/336/EEC     Директива на электромагнитную совместимость
Эта машина также соответствует согласующимся стандартам :
EN 292-1, -2: 1991        Безопасность оборудования. Базовые концепции, общие принципы конструкции.   Части  1 и 2.
EN 60204-1:1992          Безопасность оборудования. Электрооборудование  машин. 
prEN 12042
Оборудование для переработки пищевых продуктов. Автоматические делители.
Ф.И.О.

Подпись                                                             

Должность

12

