**Провод силовой ПВС 2х2,5 ГОСТ ()**

**Артикул: DIY ПВС 2х2,5(ГОСТ,20м)**

**Длина кабеля в бухте: 20 метров ± 1,5%.**

**Изготовитель: ООО «РЭМЗ ТМ»,**

**Россия, Ярославская обл., Рыбинск г, Ярославский тракт, д.68**

Назначение: Провод **с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, предназначен** для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.38 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Применяется **для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных**

**Конструкция и основные характеристики провода удовлетворяют требованиям ГОСТ 7399-97.**

**Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (исчисляется с даты продажи провода, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).**

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.**





**Провод силовой ПВС 2х2,5 ГОСТ ()**

**Артикул: DIY ПВС 2х2,5(ГОСТ,20м)**

**Длина кабеля в бухте: 20 метров ± 1,5%.**

**Изготовитель: ООО «РЭМЗ ТМ»,**

**Россия, Ярославская обл., Рыбинск г, Ярославский тракт, д.68**

Назначение: Провод **с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, предназначен** для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.38 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Применяется **для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных**

**Конструкция и основные характеристики провода удовлетворяют требованиям ГОСТ 7399-97.**

**Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (исчисляется с даты продажи провода, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).**

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.**





**Провод силовой ПВС 2х2,5 ГОСТ ()**

**Артикул: DIY ПВС 2х2,5(ГОСТ,20м)**

**Длина кабеля в бухте: 20 метров ± 1,5%.**

**Изготовитель: ООО «РЭМЗ ТМ»,**

**Россия, Ярославская обл., Рыбинск г, Ярославский тракт, д.68**

Назначение: Провод **с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, предназначен** для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.38 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Применяется **для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных**

**Конструкция и основные характеристики провода удовлетворяют требованиям ГОСТ 7399-97.**

**Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (исчисляется с даты продажи провода, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).**

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.**



