















Об утверждении Требований к прогнозированию потребления 
и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 21, абзацами четвертым и пятым пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 26 марта           2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», подпунктом 4.2.1421 пункта 4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, пунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и абзацем шестым подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Требования к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года.
2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России от 11 февраля 2019 г. № 91 «Об утверждении требований к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года»[footnoteRef:1]. [1:  Зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2019 г., регистрационный № 53960.
] 
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Утверждены
приказом Минэнерго России
от ___________ № _________

ТРЕБОВАНИЯ
к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года

I. Общие положения

1. Настоящие требования к прогнозированию потребления и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года устанавливают требования к разработке прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы и требования к прогнозированию потребления электрической энергии и мощности энергосистемы и формированию показателей прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды в пределах года (далее – прогнозные периоды), в том числе определяют требования к составу и порядку получения исходных данных, необходимых для формирования прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы.
2. Действие настоящих требований распространяется на субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике – системного оператора электроэнергетических систем России (далее – субъект оперативно-диспетчерского управления), а также на иных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в части требований к представлению информации, необходимой для формирования прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы.

II. Требования к разработке прогнозных балансов
электрической энергии и мощности энергосистемы

3. Субъект оперативно-диспетчерского управления разрабатывает прогнозные балансы электрической энергии и мощности энергосистемы в отношении территориальных энергосистем, объединенных энергосистем (далее – ОЭС), входящих в Единую энергетическую систему России (далее – ЕЭС России), и ЕЭС России в целом.
Субъект оперативно-диспетчерского управления также разрабатывает прогнозные балансы электрической энергии и мощности энергосистемы в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
Дополнительная территориальная детализация прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы по отдельным энергорайонам территориальных энергосистем выполняется субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае, если такая детализация необходима для обеспечения решения задач, указанных в пункте 61 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 (далее – Правила технологического функционирования электроэнергетических систем), и (или) для разработки и утверждения субъектом оперативно-диспетчерского управления сводных годовых и месячных графиков ремонта объектов диспетчеризации (далее – сводный годовой (месячный) график ремонтов) в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86 (далее – Правила вывода в ремонт и из эксплуатации).
4. Прогнозные балансы электрической энергии и мощности энергосистемы должны разрабатываться на следующие прогнозные периоды:
[bookmark: P46]а) прогнозный баланс электрической энергии и прогнозный баланс мощности энергосистемы на предстоящий календарный год (далее – баланс электрической энергии (мощности) на год);
б) прогнозный баланс электрической энергии энергосистемы на период с октября текущего года по март следующего года включительно;
в) прогнозный баланс мощности энергосистемы на период с декабря текущего года по февраль следующего года включительно (далее – баланс мощности на зимний период);
[bookmark: P49]г) прогнозный баланс мощности энергосистемы на период экстремально высоких температур наружного воздуха, включающий июнь, июль и август текущего года (далее – баланс мощности на ПЭВТ);
д) прогнозный баланс электрической энергии и прогнозный баланс мощности энергосистемы на предстоящий календарный месяц (далее – баланс электрической энергии (мощности) на месяц).
5. Прогнозные балансы электрической энергии и мощности энергосистемы должны разрабатываться в отношении каждого календарного месяца прогнозных периодов, указанных в  пункте 4 настоящих требований.
6. Прогнозные балансы электрической энергии и мощности энергосистемы на прогнозные периоды, указанные в пункте 4 настоящих требований, должны разрабатываться для условий, указанных в пункте 60 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем.
При разработке указанных прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы:
в качестве средней месячной температуры наружного воздуха должна приниматься среднемноголетняя температура наружного воздуха (далее – климатическая норма), определяемая субъектом оперативно-диспетчерского управления для территориальной энергосистемы в соответствии с правилами, применяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для определения климатических параметров, учитываемых при проектировании зданий и сооружений, планировке и застройке городских и сельских поселений (далее – правила строительной климатологии);
в качестве средней суточной температуры наружного воздуха в день максимума потребления соответствующего месяца года должно приниматься среднеарифметическое значение среднесуточных температур по территории энергосистемы, зафиксированных в сутки прохождения максимума потребления активной мощности этой энергосистемы в соответствующем месяце за 10 предшествующих лет (далее – средняя температура прохождения максимума);
в качестве среднесуточной температуры наружного воздуха, соответствующей температуре наиболее холодных 5 суток подряд (пятидневок), должна приниматься температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, определяемая субъектом оперативно-диспетчерского управления для территориальной энергосистемы в соответствии с правилами строительной климатологии (далее – температура наиболее холодной пятидневки).
7. Баланс электрической энергии энергосистемы на месяц должен разрабатываться в отношении месяцев:
с марта по ноябрь – для условий, соответствующих климатической норме;
с декабря текущего года по февраль следующего года включительно – для условий, определенных пунктом 60 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем для соответствующего прогнозного периода.
8. Баланс электрической мощности энергосистемы на месяц должен разрабатываться в отношении:
месяцев с марта по май и с сентября по ноябрь – для условий, соответствующих средней температуре прохождения максимума;
месяцев с декабря текущего года по февраль следующего года – для условий, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки;
июня, июля и августа – для условий, определенных пунктом 60 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем для соответствующего прогнозного периода.
9. Прогнозные балансы электрической энергии энергосистемы должны разрабатываться по следующим показателям:
[bookmark: P65]а) потребление электрической энергии в границах энергосистемы, включая расход электрической энергии на собственные, производственные и хозяйственные нужды электростанций, систем накопления электрической энергии, предназначенных для выдачи электрической энергии в электрическую сеть в составе электроэнергетической системы (далее – системы накопления электрической энергии), подстанций и расход электрической энергии на ее передачу по электрическим сетям (потери электрической энергии);
[bookmark: P66]б) производство электрической энергии электростанциями (преобразование накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию системами накопления электрической энергии), функционирующими в составе энергосистемы и планируемыми к вводу в работу в составе энергосистемы до окончания соответствующего прогнозного периода;
[bookmark: P67]в) сальдо внешних перетоков электрической энергии энергосистемы, включая объемы межгосударственных перетоков электрической энергии.
10. Прогнозные балансы мощности энергосистемы должны разрабатываться по следующим показателям:
[bookmark: P69]а) максимальное потребление мощности в границах энергосистемы, включая потребление мощности на собственные, производственные и хозяйственные нужды электростанций, систем накопления электрической энергии, подстанций и потребление мощности, обусловленное потерями в электрических сетях;
[bookmark: P70]б) установленная генерирующая мощность электростанций (установленная (номинальная) мощность в режиме преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию систем накопления электрической энергии (далее – установленная мощность систем накопления электрической энергии), функционирующих в составе энергосистемы и планируемых к вводу в работу в составе энергосистемы до окончания соответствующего прогнозного периода (далее – установленная мощность энергосистемы);
в) располагаемая мощность электростанций (располагаемая мощность в режиме преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию систем накопления электрической энергии (далее – располагаемая мощность систем накопления электрической энергии), функционирующих в составе энергосистемы и планируемых к вводу в работу в составе энергосистемы до окончания соответствующего прогнозного периода (далее – располагаемая мощность энергосистемы);
[bookmark: P72]г) рабочая мощность электростанций (рабочая мощность в режиме преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию систем накопления электрической энергии), функционирующих в составе энергосистемы и планируемых к вводу в работу в составе энергосистемы до окончания соответствующего прогнозного периода (далее – рабочая мощность энергосистемы).
11. Определение показателей, указанных в подпункте «а» пункта 9 и подпункте «а» пункта 10 настоящих требований, должно осуществляться в соответствии с главой III настоящих требований.
Определение показателей, указанных в подпункте «б» пункта 9 и подпунктах «б» - «г» пункта 10 настоящих требований, должно осуществляться в соответствии с главой IV настоящих требований.
Определение показателя, указанного в подпункте «в»  пункта 9 настоящих требований, должно осуществляться в соответствии с главой V настоящих требований.

[bookmark: P77]III. Требования к прогнозированию потребления электрической
энергии и мощности энергосистемы

12. В качестве основы для определения годовых объемов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности территориальной энергосистемы на календарный год должны использоваться показатели среднесрочного прогноза потребления электрической энергии (мощности) на соответствующий календарный год.
13. При разработке прогноза потребления электрической энергии и максимумов потребления мощности территориальной энергосистемы на планируемый период субъектом оперативно-диспетчерского управления должно выполняться уточнение объемов потребления электрической энергии и максимумов потребления мощности территориальной энергосистемы, указанных в среднесрочном прогнозе потребления электрической энергии (мощности) на соответствующий календарный год, на основе:
а) фактически складывающейся динамики изменения потребления электрической энергии (мощности) потребителями территориальной энергосистемы в текущем году без учета изменений объемов потребления электрической энергии (мощности) энергосистемы, обусловленных отклонением средней за рассматриваемый период температуры наружного воздуха от климатической нормы (далее – влияние температурного фактора);
б) имеющейся в распоряжении субъекта оперативно-диспетчерского управления информации о реализации планов по вводу в эксплуатацию новых объектов электроэнергетики и объектов потребителей электрической энергии, в отношении которых имеются утвержденные технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям;
в) имеющейся в распоряжении субъекта оперативно-диспетчерского управления информации об объемах потребления электрической энергии (мощности) на собственные, производственные и хозяйственные нужды вновь вводимых электростанций, систем накопления электрической энергии и подстанций;
г) предложений по формированию сводного прогнозного баланса, представленных субъекту оперативно-диспетчерского управления потребителями электрической энергии (мощности) в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 10 сентября 2024 г. № 624/24[footnoteRef:2] (далее – Порядок формирования сводного прогнозного баланса); [2:  Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2024 г., регистрационный № 80662.] 

д) информации, представленной субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с главой VI настоящих требований.
[bookmark: P87]14. Помесячная разбивка прогнозных годовых объемов потребления электрической энергии территориальных энергосистем должна осуществляться субъектом оперативно-диспетчерского управления на основе:
а) имеющихся в распоряжении субъекта оперативно-диспетчерского управления фактических данных за последние пять лет о доле потребления электрической энергии расчетного месяца в годовом объеме потребления электрической энергии, влияния дополнительного дня в феврале високосного года и количества выходных дней в расчетном месяце;
б) ожидаемых сроков реализации планов по вводу в эксплуатацию в периоде прогнозирования новых объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в отношении которых имеются заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети по индивидуальному проекту – соглашения о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту).
15. Прогнозные месячные максимумы потребления мощности территориальных энергосистем должны определяться на основе прогнозных объемов потребления электрической энергии, определенных в соответствии с пунктом 14 настоящих требований, усредненных за три предыдущих года данных о фактическом числе часов использования собственного максимума потребления мощности в соответствующем месяце и исходя из влияния дополнительного дня в феврале високосного года.
16. Прогнозное потребление электрической энергии (мощности) для температуры наиболее холодной пятидневки и экстремально высокой температуры наружного воздуха должно определяться исходя из влияния температурного фактора на потребление электрической энергии (мощности) энергосистемы.
Влияние температурного фактора на потребление электрической энергии (мощности) энергосистемы должно описываться коэффициентом влияния, который должен рассчитываться субъектом оперативно-диспетчерского управления в отношении территориальных энергосистем на основе фактических данных о потреблении электрической энергии и мощности и температуре наружного воздуха за предыдущий период, определяемый субъектом оперативно-диспетчерского управления исходя из фактического изменения структуры потребления электрической энергии (мощности), продолжительностью не менее одного года.
17. Прогнозное потребление электрической энергии (мощности) для атомных электростанций должно определяться по каждому энергоблоку помесячно исходя из сроков и продолжительности ремонтов в соответствии с утвержденным субъектом оперативно-диспетчерского управления сводным годовым (месячным) графиком ремонтов, а также имеющихся у субъекта оперативно-диспетчерского управления данных о фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) атомных электростанций за предыдущие периоды с аналогичными условиями работы энергоблоков. 
По энергоблокам атомных электростанций, по которым данные о фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) отсутствуют (в том числе по строящимся энергоблокам), прогнозное потребление электрической энергии (мощности) должно определяться исходя из проектных данных и сроков, продолжительности ремонтов в соответствии с утвержденным субъектом оперативно-диспетчерского управления сводным годовым (месячным) графиком ремонтов.
18. Прогноз потребления электрической энергии ОЭС и ЕЭС России должен определяться путем суммирования прогнозных объемов потребления электрической энергии соответствующих территориальных энергосистем.
Прогноз максимального потребления мощности ОЭС и ЕЭС России должен определяться исходя из эффекта совмещения максимумов потребления мощности территориальных энергосистем в максимуме потребления мощности ОЭС (ЕЭС России), рассчитываемого субъектом оперативно-диспетчерского управления на основе фактических данных о максимальном потреблении мощности соответствующих энергосистем за предыдущие пять лет.

[bookmark: P97]IV. Требования к прогнозированию показателей баланса
мощности энергосистемы и объемов производства электрической
энергии энергосистемы

19. Установленная мощность энергосистемы в прогнозном балансе мощности энергосистемы должна определяться как сумма установленных генерирующих мощностей электростанций и установленных мощностей систем накопления электрической энергии в составе энергосистемы.
При формировании указанного показателя должны использоваться:
а) прогноз изменения установленной генерирующей мощности электростанций в связи с вводом в работу, реконструкцией и модернизацией генерирующего оборудования на основании имеющейся у субъекта оперативно-диспетчерского управления информации о вводе в эксплуатацию новой электростанции (генерирующего оборудования), увеличении установленной генерирующей мощности существующей электростанции, в отношении которых имеются заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети по индивидуальному проекту – соглашения о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту);
б) прогноз изменения установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии в связи с выводом генерирующего оборудования из эксплуатации на основании решений о согласовании вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации, принятых уполномоченным органом в порядке, установленном Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации, исходя из реализации мероприятий, направленных на устранение последствий, послуживших основанием для принятия уполномоченным органом решения о приостановлении вывода оборудования (объекта) из эксплуатации;
в) прогноз изменения установленной мощности систем накопления электрической энергии в связи с вводом в работу, реконструкцией и модернизацией систем накопления электрической энергии на основании имеющейся у субъекта оперативно-диспетчерского управления информации о вводе в эксплуатацию новой системы накопления электрической энергии, увеличении установленной мощности системы накопления электрической энергии, в отношении которой имеются технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные в соответствии с Правилами технологического присоединения к электрическим сетям, или строительство, реконструкция, модернизация которой осуществляются за рамками процедуры технологического присоединения к электрическим сетям;
г) прогноз изменения установленной мощности систем накопления электрической энергии в связи с выводом систем накопления электрической энергии из эксплуатации на основании решений о согласовании вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации, принятых уполномоченным органом в порядке, установленном Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации, исходя из реализации мероприятий, направленных на устранение последствий, послуживших основанием для принятия уполномоченным органом решения о приостановлении вывода оборудования (объекта) из эксплуатации; 
д) предложения субъектов электроэнергетики по формированию сводного прогнозного баланса, представленные субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса;
е) информация, представленная субъекту оперативно-диспетчерского в соответствии с главой VI Требований.
20. Располагаемая мощность энергосистемы в прогнозном балансе мощности энергосистемы должна определяться как сумма располагаемых мощностей электростанций и располагаемых мощностей систем накопления электрической энергии в составе энергосистемы.
[bookmark: _Hlk227144173]При формировании указанного показателя должны использоваться:
а) фактическая располагаемая мощность тепловых и атомных электростанций за предыдущие двенадцать месяцев до даты формирования прогнозного баланса мощности энергосистемы;
б) усредненное значение максимальных величин нагрузки гидроэлектростанций, зафиксированных в рабочие дни расчетного календарного месяца за три года, предшествующих году формирования прогнозного баланса мощности энергосистемы;
в) располагаемая мощность систем накопления электрической энергии, определяемая в соответствии с пунктом 21 настоящих требований;
г) информация о дополнительном снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования при экстремально высокой температуре наружного воздуха - при формировании прогнозного баланса мощности на ПЭВТ;
д) предложения субъектов электроэнергетики по формированию сводного прогнозного баланса, представленные субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса;
е) информация, представленная субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с главой VI настоящих требований.
21. Располагаемая мощность системы накопления электрической энергии в прогнозном балансе мощности энергосистемы должна приниматься равной максимальной величине нагрузки системы накопления электрической энергии в режиме преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию, определенной на основе зафиксированных почасовых значений нагрузки такой системы за предыдущие двенадцать месяцев до даты формирования прогнозного баланса мощности энергосистемы, а при отсутствии у субъекта оперативно-диспетчерского управления указанных данных – приниматься равной величине установленной мощности системы накопления электрической энергии. 
 При формировании прогнозного баланса мощности энергосистемы на зимний период располагаемая мощность гидравлических электростанций на период с декабря по февраль должна определяться на основе фактических ограничений мощности, определяемых как максимальная величина ограничений установленной генерирующей мощности в соответствующем месяце в течение последних десяти лет.
Располагаемая мощность солнечных и ветровых электростанций в прогнозном балансе мощности энергосистемы должна приниматься равной нулю.
22. Рабочая мощность энергосистемы в прогнозном балансе мощности энергосистемы должна определяться как сумма рабочих мощностей электростанций и систем накопления электрической энергии в составе энергосистемы.
При формировании указанного показателя должны использоваться:
а) предложения для формирования сводного годового (месячного) графика ремонтов, направленные субъекту оперативно-диспетчерского управления собственниками и иными законными владельцами объектов по производству электрической энергии и систем накопления электрической энергии в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации – в случае если на дату формирования прогнозного баланса мощности энергосистемы сводный годовой (месячный) график ремонтов еще не утвержден;
б) сводный годовой (месячный) график ремонтов, утвержденный субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации;
в) предложения субъектов электроэнергетики по формированию сводного прогнозного баланса, представленные субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса;
г) информация о фактически выполняемых ремонтах энергетического оборудования, учтенная субъектом оперативно-диспетчерского управления при формировании сводного месячного графика ремонта в соответствии с абзацем третьим пункта 20 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации;
д) информация, представленная субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с главой VI настоящих требований.
[bookmark: P121]23. При формировании величины рабочей мощности по объединенным энергосистемам и Единой энергетической системе России из суммарного значения рабочей мощности электростанций и систем накопления электрической энергии, рассчитанного по территориальным энергосистемам, входящим в состав объединенных энергосистем и Единой энергетической системы России, исключаются фактические объемы аварийных снижений мощности генерирующего оборудования, определяемые как величина с обеспеченностью 95 процентов из ряда зарегистрированных субъектом оперативно-диспетчерского управления значений аварийных снижений мощности генерирующего оборудования электростанций, входящих в состав  объединенных энергосистем и Единой энергетической системы России, в соответствующем периоде года (зимний, весенний, летний, осенний) за последние 3 календарных года, сниженные на величину располагаемой мощности оборудования, указанного в подпункте «г» пункта 22 настоящих требований.
24. Объем производства электрической энергии в прогнозном балансе электрической энергии энергосистемы должен определяться в отношении:
а) гидравлических электростанций – на основе прогнозной величины рабочей мощности и данных о среднемноголетней величине производства электрической энергии за период после завершения этапа наполнения водохранилища, ввода всех существующих гидроагрегатов и объектов схемы выдачи мощности электростанции, а в отсутствие указанных данных – по проектному среднемноголетнему объему производства электрической энергии; для строящихся гидроэлектростанций – в соответствии с проектными данными и исходя из планируемых сроков ввода в работу гидроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водохранилищ;
б) атомных электростанций – на основе прогнозной величины рабочей мощности и исходя из пропускной способности электрической сети, определяемой субъектом оперативно-диспетчерского управления;
в) ветровых и солнечных электростанций – на основе фактических помесячных данных о среднемноголетней величине производства электрической энергии данными электростанциями за три последних года, а при отсутствии указанных данных (в том числе для строящихся электростанций) – в соответствии с предложениями субъектов электроэнергетики по формированию сводного прогнозного баланса, представленными субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса.
г) систем накопления электрической энергии – на основе фактических помесячных данных о средней за три последних года величине преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию системами накопления электрической энергии, а при отсутствии у субъекта оперативно-диспетчерского управления указанных данных (в том числе для строящихся систем накопления электрической энергии) – в соответствии с проектными данными и исходя из планируемых сроков ввода систем накопления электрической энергии в работу в составе энергосистемы.
25. При определении объема производства электрической энергии в прогнозном балансе электрической энергии энергосистемы должна использоваться информация, представленная субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с главой VI настоящих требований.
26. Производство электрической энергии тепловых электростанций должно определяться исходя из обеспечения покрытия прогнозного объема потребления электрической энергии и прогнозируемых межгосударственных перетоков электрической энергии на основе объемов производства электрической энергии, определенных в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящих требований, пропускной способности электрической сети, определяемой субъектом оперативно-диспетчерского управления, и диапазона возможного производства электрической энергии тепловыми электростанциями, ограниченного:
максимальным объемом производства электрической энергии, определенным в соответствии с рабочей мощностью электростанции;
минимальным объемом производства электрической энергии, рассчитанным субъектом оперативно-диспетчерского управления исходя из обеспечения технологического минимума нагрузки электростанций, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе нагрузки, определенной теплофикационным режимом, недопущения токовой перегрузки элементов электрической сети, поддержания нормальных уровней напряжения, обеспечения надежного функционирования релейной защиты и автоматики.
При определении указанного показателя должна учитываться информация, представленная субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с главой VI настоящих требований.

[bookmark: P131]V. Требования к прогнозированию внешних перетоков
электрической энергии энергосистемы

27. При формировании прогнозного баланса электрической энергии энергосистемы показатель сальдо внешних перетоков электрической энергии в отношении ЕЭС России должен определяться как алгебраическая сумма межгосударственных перетоков электрической энергии с детализацией по направлениям.
28. Определение объемов межгосударственных перетоков электрической энергии должно осуществляться на основе:
предложений организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии (мощности), по формированию сводного прогнозного баланса, представленных субъекту оперативно-диспетчерского управления в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса;
имеющихся у субъекта оперативно-диспетчерского управления фактических данных о межгосударственных перетоках электрической энергии за последние три года.
29. Величина сальдо перетоков электрической энергии территориальных энергосистем и ОЭС должна рассчитываться как разница между потреблением и производством электрической энергии соответствующей энергосистемы.

[bookmark: P140]VI. Требования по представлению субъектами
электроэнергетики и потребителями электрической энергии
исходных данных для формирования прогнозных балансов
электрической энергии и мощности энергосистемы

30. В целях формирования прогнозных балансов электрической энергии и мощности энергосистемы собственники и иные законные владельцы электростанций (генерирующего оборудования, систем накопления электрической энергии) должны представлять в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления:
предложения о минимальных среднемесячных нагрузках тепловых электростанций на предстоящий год по форме, приведенной в таблице 1 приложения № 1 к настоящим требованиям, а также о минимальном составе основного энергетического оборудования, соответствующем указанным нагрузкам электростанций, по форме, приведенной в таблице 2 приложения № 1 к настоящим требованиям, – ежегодно в срок до 1 августа;
информацию о планируемых сроках изменения установленной генерирующей мощности генерирующего оборудования, установленной мощности систем накопления электрической энергии в текущем и предстоящем календарном году по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим требованиям, – ежегодно в срок до 1 августа.
31. При заполнении формы, приведенной в приложении № 2 к настоящим требованиям:
в графе «Станционный номер» каждая единица генерирующего оборудования в составе одной электростанции указывается отдельной строкой;
в графе «Причина изменения установленной мощности» указывается причина изменения установленной мощности электростанций (установленной мощности систем накопления электрической энергии), в том числе новый ввод, модернизация, перемаркировка по запасу мощности.
32. Потребители электрической энергии, являющиеся участниками оптового рынка электрической энергии и мощности, должны ежегодно представлять в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления информацию о фактических объемах потребления ими электрической энергии и мощности за предшествующий год и прогнозных объемах потребления электрической энергии и мощности в соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса.
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Приложение № 1
к требованиям к прогнозированию
потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности
энергосистемы на календарный год
и периоды в пределах года, утвержденным приказом Минэнерго России
 от __________ № _____________

ФОРМА
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Таблица 1. Минимальные среднемесячные нагрузки тепловых электростанций на предстоящий год

	Показатель
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Минимальная среднемесячная нагрузка электростанции, МВт
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Таблица 2. Минимальный состав основного энергетического оборудования электростанций, соответствующий минимальным  среднемесячным нагрузкам тепловых электростанций на предстоящий год

	Месяц
	Минимальный состав котлоагрегатов
 (для энергоблоков не заполняется)


	Минимальный состав 
турбоагрегатов, энергоблоков
(минимальный состав генерирующего оборудования должен соответствовать заявляемой минимальной среднемесячной нагрузке)

	январь
	
	

	февраль
	
	

	март
	
	

	апрель
	
	

	май
	
	

	июнь
	
	

	июль
	
	

	август
	
	

	сентябрь
	
	

	октябрь
	
	

	ноябрь
	
	

	декабрь
	
	




Фамилия, имя и отчество (при наличии),
должность уполномоченного представителя
собственника или иного законного
владельца электростанции                                          ________________________     Расшифровка подписи
                                                                                                                  (подпись)
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Приложение № 2
к требованиям к прогнозированию
потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности
энергосистемы на календарный год
и периоды в пределах года, утвержденным приказом Минэнерго России  от __________ № _____________

ФОРМА

Планируемые сроки изменения установленной генерирующей мощности генерирующего оборудования (установленной (номинальной) мощности систем накопления электрической энергии в режиме преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию) в текущем и предстоящем календарном году
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	Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации - собственника или иного законного владельца электростанции (генерирующего оборудования) или системы накопления электрической энергии
	Диспетчерское наименование электростанции, системы накопления электрической энергии
	Станционный номер 
	Величина установленной мощности до изменения
	Планируемая величина изменения установленной мощности
	Планируемая величина установленной мощности после изменения
	Планируемая дата изменения установленной мощности
	Причина изменения установленной мощности 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




Фамилия, имя и отчество (при наличии),
должность уполномоченного представителя
собственника или иного законного владельца
электростанции (генерирующего оборудования) 
или системы накопления электрической энергии                   ___________________    Расшифровка подписи
                                                                                                                                        (подпись)
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