Иванцова Ю.С.,
учитель информатики МАОУ «СОШ №57»,
г.Новоуральск

[bookmark: _GoBack]Технологическая карта урока по учебному предмету «информатика» в 9 классе на тему "Компьютерные сети. Топология сети".

	Тип урока:
	по дидактической цели: комбинированный

	Авторы УМК:
	Босова Л.Л., Босова А.Ю.

	Цель: 
	создать условия для формирования знания о назначении, принципах построения и функционирования компьютерных сетей, показать необходимость разных видов топологий компьютерных сетей.

	Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные):
	Предметные: объясняют понятие «компьютерная сеть» и «топология сети»; выделяют различные типы топологий локальных сетей; знакомятся со структурой локальных сетей.

Метапредметные УУД
Познавательные: формулируют тему урока и ставят учебную задачу; планируют собственную деятельность; работают в соответствии с поставленной учебной задачей; моделируют.
Коммуникативные: вступают в активное взаимодействие для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют затруднения и решают их), проявляя сотрудничество.
Регулятивные: сравнивают полученные результаты с ожидаемыми; проводят самооценку работы на уроке, проявляют инициативность.

Личностные УУД: определяют целостный социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии; обладают готовностью и способностью к образованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию.


	Оборудование:
	· компьютер-сервер;
·  проектор;
·  12 компьютеров учащихся;
·  шнур (цветной) длиной 20 метров;
·  шнур (цветной) длиной 50 метров;
·  ножницы.

	Образовательные ресурсы:
	· Дидактическая компьютерная электронная презентация (приложение 1);
· компьютерная электронная презентация по теме "Компьютерные сети. Топология сети" (приложение 5).




Вид урока: проблемный с использованием ИКТ.

Задачи:
· познакомить обучающихся с понятиями «компьютерная сеть» и «топология сети»;
· развивать умение моделировать через поиск оптимального решения при построении локальной компьютерной сети;
· формировать у обучающихся умение находить оптимальное решение при построении локальной компьютерной сети;
· развивать умение обучающихся прогнозировать, анализировать и составлять экономический расчет;
· воспитание информационной культуры, направленное на формирование навыков поиска, отбора, хранения и анализа информации, а также работы с информацией с помощью современных технических средств и методов.

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.

Ведущий метод обучения на уроке – ситуационный, направленный на осмысление ситуации, выявление проблемы и вопросов, требующих решения.

Методические приемы, используемые на уроке: упражнение «Разгадайте ребус», создание проблемной ситуации, практическая работа по моделированию схемы локальной сети, проблемный диалог, рефлексия, составление облака слов.

Содержание и ход урока.
1. Активизация и актуализация знаний учащихся. (14 минут)
Цель: выявление и актуализация знаний, обучающихся о компьютерных сетях и их типах.
	Деятельность учителя
	Деятельность обучающихся

	В начале урока учитель предлагает учащимся назвать тему урока, используя учебный прием «индуктор», слайд №2, 3.
Учитель: «Здравствуйте! Посмотрите внимательно, о чем мы будем сегодня разговаривать, а может кто-то уже догадался?».
	Ученик 1: «Я заметил, когда готовился к уроку, на доске картинку с проводами - мы будем разбирать виды проводов!».

	Учитель: «Ты очень внимателен, и правда, в рамках нашего урока мы познакомимся с различными видами кабелей, но также узнаем и другие понятия. Давайте сформулируем тему урока, разгадав ребусы».
Сформулированная тема урока демонстрируется на слайде №4.
	Ученик 2: «Я разгадал первую загадку – компьютерная сеть».
Ученик 3: «Вторая часть темы – топология сети».
Учащиеся: «Компьютерные сети. Топология сети».

	Далее учитель организует индивидуальную работу, направленную на ознакомление с понятиями «компьютерная сеть» и «топология сети».
Учитель: «При работе на персональном компьютере в автономном режиме пользователи могут обмениваться информацией, используя внешние носители. Однако перемещение носителя информации между компьютерами не всегда возможно и может занимать достаточно продолжительное время. Нужно было искать пути разрешения этой проблемы. И уже в 1964 году появилась первая сеть – терминальная. С одной ЭВМ работали несколько пользователей одновременно. К одной большой ЭВМ подключалось несколько других. А определение современной компьютерной сети и основные понятия вы можете узнать из презентации, ответив на вопросы последнего слайда». 
	Ученики самостоятельно смотрят электронную презентацию с ключевыми словами: локальная, глобальная сети, назначение и свойства ЛС, виды ЛС, типы сетевого кабеля, сетевые термины; отвечая на вопросы последнего слайда. 

	По итогам работы учащихся, учитель организует учебный диалог:
Учитель: «Что такое компьютерные сети и какие основные задачи они решают?»
	Ученик 1: «Компьютерная сеть – это система обмена информацией между компьютерами.»
Ученик 2: «Объединение компьютеров в сеть позволяет значительно экономить денежные средства за счет уменьшения затрат на содержание компьютеров.»
Ученик 3: «Локальные сети позволяют использовать почтовый ящик для передачи сообщений на другие компьютеры, что дает возможность в наиболее короткий срок передавать документы с одного компьютера на другой»
Ученик 4: «Локальные сети, при наличии специального программного обеспечения (ПО), служат для организации совместного использования.»

	Учитель: «Перечислите типы компьютерных сетей».
	Ученики: «1. Локальная вычислительная сеть; 2. Региональная вычислительная сеть; 3. Глобальная вычислительная сеть».

	Учитель: «Что нужно для подключения по локальной сети?»
	Ученики: «Сетевая карта, свитч или роутер и сетевой кабель».

	Учитель: «Какие виды кабелей используются для соединения компьютеров в сети?»
	Ученики: «Коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель».


Результаты:
· разгадка ребуса – как один из методов развития креативного мышления, внимания, памяти, помогающий развивать у учащихся логическое мышление, ассоциативный ряд, расширяющего кругозор, а также мотивировать;
· формулирование темы урока;
· поиск ответов;
· знакомство с основными понятиями темы «Компьютерные сети. Топология сети».
2. Постановка ситуационной задачи. (15 минут)
Цель: определение учебно-познавательной проблемы и моделирование локальной сети.
	Деятельность учителя
	Деятельность обучающихся

	Учитель организует работу в группах и рассказывает условие ситуационной задачи.
Учитель: «Разделимся на две команды и представим себя в роли «айтишников». В небольшом офисе компании «Fifty seven» необходимо организовать локальную сеть, включив в нее 12 равноправных компьютеров, с возможностью подключения сервера и   рассчитать  стоимость   с   учетом,   что
	


	компьютеры и сервер уже куплены. В ходе работы вы можете, при необходимости, резать кабель (шнур) и использовать дополнительное оборудование, не забывая учитывать его стоимость для экономической модели.
	[image: 2]Учащиеся делятся на 2 команды, одна из которых получает шнур (кабель) – 20м, а другая соответственно шнур – 50м и сразу проговаривается возможность делить шнур на отрезки. На доске предлагается пример экономических расчетов (Приложение 2). В ходе практического эксперимента учащиеся в командах разрабатывают модели построения локальной сети (ЛС), исходя из длины шнура, в рамках одного помещения и свой вариант экономического расчета. В итоге команда 1 представляет топологию «Шина» или «Кольцо», 2 команда – «Звезда».


Результаты:
- постановка ситуационной задачи;
- создание моделей локальных сетей;
- разработка экономической модели.



3. Решение ситуационной задачи. (8 минут)
Цель: решение проблемной задачи.

	Деятельность учителя
	Деятельность обучающихся

	Учитель: «По истечении месяца работы офиса «Fifty seven» с моделью вашей локальной сети сотрудник клининговой службы во время уборки офиса нечаянно растягивает кабель, передвигая тумбочку, что приводит к разрыву локальной сети» 
Учитель (продолжает): «Что произойдет с вашей локальной сетью?»
	Команда 1: «Сеть “падает”. Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работоспособными, но до тех пор, пока сегмент разорван, они не могут взаимодействовать друг с другом».


	
	Команда 2: «Из строя выйдет только компьютер, у которого и был поврежден кабель, он не сможет передавать или принимать данные по сети. На остальные компьютеры в сети это не повлияет, так как они соединяются через концентратор.»

	Учитель: «Какие еще «+» и «-» своих моделей вы выявили. Запишите и при необходимости внесите изменения в экономическую модель»
	Учащиеся в командах разрабатывают таблицу со сравнительными характеристиками для своих моделей. (Приложение 3)

	Учитель: «Исходя из работы команд, сделаем вывод».
	Учащийся: «Существуют разные виды топологий локальных сетей, и в каждой конкретной ситуации, даже с экономической точки зрения, имеет место быть любая из видов топологий со своими «+» и «-».


Результаты:
· решение ситуационной задачи урока;
· выявление «+» и «-» разных моделей локальных сетей;
· сравнительный анализ.



4. Итоги урока. (8 минут)
Цель: осуществление познавательной рефлексии урока.

	Деятельность учителя
	Деятельность обучающихся

	После учитель проводит познавательную рефлексию, предлагая ответить на вопросы.
Учитель: «1. Какова была тема урока? 2. Что знали до изучения темы? 3. Что узнали в процессе ее изучения? 4. Чему научились на уроке? 5. Назовите ключевые слова урока. 6. Проведите самооценку, используя таблицу с критериями на слайде №5».
	Ученики отвечают на вопросы учителя. Проводят самооценку.

	Учитель: «А теперь предлагаю вам обобщить полученные на сегодняшнем уроке знания, сгенерировать облако из ключевых слов темы, используя онлайн-генератор».
	Учащиеся генерируют облако ключевых слов, пример выполненной работы представлен в Приложении 4.

	В завершении урока учитель предлагает учащимся домашнее задание творческого характера, демонстрируя слад № 6 с QR-кодами.
	Учащиеся фиксируют домашнее задание.


Результаты:
· актуализация содержательных моментов урока;
· закрепление основных понятий урока;
· составление облака слов;
· установление уровня усвоения обучающимися учебного материала урока.



Приложение 1
Дидактическая презентация

	№ слайда
	Содержание слайда

	1
	Содержание: заставка для ассоциативного и логического мышления. 

	2
	Содержание: Ребус ассоциаций
[image: ][image: ]

	3
	Содержание: Ребус
[image: ]

	4
	Содержание: тема урока «Компьютерные сети. Топология сети.»

	5
	Содержание: Критерии для самооценки.
Таблица с критериями для самооценки усвоения учебного материала обучающимися на уроке.
	Критерий
(за каждый критерий – от 0 до 5 баллов)
	Моя
оценка

	Понял(а) тему
	

	Могу объяснить другому
	

	Я внес (-ла) большой вклад в работу группы
	

	Я умею выслушивать мнения других ребят, принимать другую точку зрения
	

	Я умею объяснять свою точку зрения, приводить доводы и убеждать
	

	Соблюдал(а) культуру общения
	

	Оцени свой вклад в работу группы.
Отметь свой вклад в работу группы.



	 - почти всё сделали без меня
 - без меня работа бы не получилась




	6
	Содержание: [image: 222][image: qrcode]


	7
	Содержание: Благодарю за урок!




Приложение 2
	№ п/п
	Наименование
	Цена за ед.
	Кол-во
	Итого

	1
	Сетевой кабель
	30р. за м.
	
	

	2
	Маршрутизатор
	5000р.
	
	

	3
	Обжимной инструмент
	600р.
	
	

	4
	Разъемы
	
	
	

	5
	…
	
	
	

	Итоговая сумма:
	



Приложение 3
Схема «Шина»
	«+»
	«-»

	простота, малый расход кабеля
	при разрыве шины сеть выходит из строя

	легко подключать рабочие станции
	низкий уровень безопасности

	при выходе из строя РС сеть работает
	один канал связи, передача по очереди

	
	возможны конфликты (одновременная передача данных)

	
	сложно искать неисправности (непонятно, кто "завесил" сеть)

	
	длина шины ограничена (затухание сигнала)



Схема «Кольцо»
	«+»
	«-»

	размер сети до 20 км
	при выходе из строя любого компьютера или разрыве линии сеть не работает

	
	низкая безопасность

	
	скорость передачи данных падает при увеличении размеров сети

	
	сложно подключать новую РС


Схема «Звезда»
	«+»
	«-»

	единый центр управления, конфликты невозможны
	если сервер вышел из строя, сеть не работает

	высокий уровень безопасности (всё идет через сервер)
	большой расход кабеля

	на каждой линии только 2 компьютера – проще обмен данными
	ограничение количества клиентов (8 или 16)

	обрыв кабеля и выход из строя РС не влияет на работу сети
	размер ограничен

	все точки подключение собраны в одном месте (проще ремонт)
	



Приложение 4

[image: компьютерн97]



Приложение 5
	Слайд 1
	Слайд 2
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	Слайд 3
	Слайд 4
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	Слайд 5
	Слайд 6
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	Слайд 7
	Слайд 8
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	Слайд 9
	Слайд 10
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	Слайд 11
	Слайд 12
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Kakune OCHOBHbIe 3aa4n OHU
pelwatoT?

2.Mepeuncnute TunbI
KOMMbKOTEPHbIX CETEN

3.470 HYXHO Ans NOAKMIOYEHNS MO
noKarnbHoil ceTn?

4.Kakvie Buabl kabenen
NCnonb3yTeca ANnAa cCoeAnHeHna
KOMbIOTEPOB B CETU?
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