«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:	810 438 руб.		Смета на сумму:	810 438 руб.	 С НДС	
	
	/			/		
«     »	20    г.		«     »	20    г.		

Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.211222)	
	
(наименование стройки)	
г.Снежинск	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
г.Снежинск, ул.Комсомольская, 4а. Здание швейного цеха УПК.	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	отчет по результатам технического обследования 04.20-4а.01-ТО; письмо Минстрой №4153-ИФ/09 от 07.02.2022		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	02.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	675,365 (70,594)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	675,365 (70,594)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	128,928 (5,503)	тыс. руб.	
монтажных работ	0,000 (0,000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	636,73	чел.-ч.	
оборудования	0,000 (0,000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	9,18	чел.-ч.	
прочих затрат	0,000 (0,000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ФЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2 покрытия	2,885		2,885					9 179	
	1	ОТ					124,02		357,80	23,43	8 383	
	3	ЭМ					30,64		88,40	9	796	
	2	в т. ч. ОТм								23,43		
	4	М								6,87		
		ЗТ	чел.-ч	15,90		45,87						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					154,66		446,20		9 179	
		ФОТ							357,80		8 383	
	Пр/812-040.2-1	НР	%	91	0,85	77,35			325,60		6 484	
	Пр/774-040.2	СП	%	52	0,8	41,6			186,06		3 487	
		Всего по позиции							957,86		19 150	
	
2	ФЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,885		2,885					9 169	
	1	ОТ					120,37		347,27	23,43	8 137	
	3	ЭМ					39,74		114,65	9	1 032	
	2	в т. ч. ОТм					6,21		17,92	23,43	420	
	4	М								6,87		
		ЗТ	чел.-ч	15,16		43,74						
		ЗТм	чел.-ч	0,46		1,33						
		Итого по расценке					160,11		461,92		9 169	
		ФОТ							365,19		8 557	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	0,85	76,5			328,67		6 546	
	Пр/774-092.0	СП	%	46	0,8	36,8			167,99		3 149	
		Всего по позиции							958,58		18 864	
	
3	ФЕР 10-01-023-01	Демонтаж ходовых досок на чердаке  
ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м ходов	1,32		1,32					837	
	1	ОТ			0,8		29,25		30,89	23,43	724	
	3	ЭМ			0,8		11,86		12,52	9	113	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		1,54		1,63	23,43	38	
	4	М			0		1 007,15			6,87		
		ЗТ	чел.-ч	3,49	0,8	3,69						
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,8	0,13						
		Итого по расценке					1 048,26		43,41		837	
		ФОТ							32,52		762	
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	0,765	82,62			31,61		630	
	Пр/774-010.0	СП	%	55	0,68	37,4			15,20		285	
		Всего по позиции							90,22		1 752	
	
4	ФЕРр 58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт	0,5		0,5					1 789	
	1	ОТ					151,96		75,98	23,43	1 780	
	3	ЭМ					1,97		0,99	9	9	
	2	в т. ч. ОТм					0,35		0,18	23,43	4	
	4	М								6,87		
		ЗТ	чел.-ч	18,60		9,30						
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,02						
		Итого по расценке					153,93		76,97		1 789	
4.1	ФССЦ 08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,052		0,026	11 000,00		286,00	6,87	1 965	
		Объём: (0.5)*0.052	
		ФОТ							76,16		1 784	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	0,85	76,5			68,54		1 365	
	Пр/774-092.0	СП	%	46	0,8	36,8			35,03		657	
		Всего по позиции							466,54		5 776	
	
5	ФССЦпг 01-01-01-008	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	1,321		1,321	10,88		14,37	9	129	
		Объём: (1.85*0.7+0.026)	
		Всего по позиции							14,37		129	
	
6	ФССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,032		5,032	3,28		16,50	9	149	
		Объём: 6.29*0.8	
		Всего по позиции							16,50		149	
	
7	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,258		1,258	42,98		54,07	9	487	
		Объём: 6.29*0.2	
		Всего по позиции							54,07		487	
	
8	ФССЦпг 01-01-02-008	Разгрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	1,321		1,321	10,88		14,37	9	129	
		Всего по позиции							14,37		129	
	
9	ФССЦпг 03-21-01-049	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 49 км	1 т груза	7,611		7,611	26,77		203,75	9	1 834	
		Объём: 1.321+6.29	
		Всего по позиции							203,75		1 834	
	
10	ТЦ_102_74_9710008385_01.03.2022_02	Услуги по транспортированию и утилизации мусора от строительных и ремонтных работ	м3	4,11		4,11	2 493,75		1 853,35	5,53	10 249	
		Формула ценообразования: 2850/1.2 + 118.75(5%)	
		Всего по позиции							1 853,35		10 249	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 470,91		35 916	
		в том числе					
		оплата труда		811,94		19 024	
		эксплуатация машин и механизмов		216,56		1 950	
		материальные ресурсы		2 139,35		12 214	
		перевозка		303,06		2 728	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		831,67		19 486	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		754,42		15 025	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		404,28		7 578	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 629,61		58 519	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		1 853,35		10 249	
Раздел 2. Строительные работы	
11	ФЕРр 58-33-4	Смена отдельных элементов фермы: из брусков	10 м	4,5		4,5					22 546	
	1	ОТ					165,72		745,74	23,43	17 473	
	3	ЭМ					0,66		2,97	9	27	
	2	в т. ч. ОТм					0,12		0,54	23,43	13	
	4	М					163,23		734,54	6,87	5 046	
		ЗТ	чел.-ч	16,98		76,41						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,05						
		Итого по расценке					329,61		1 483,25		22 546	
		ФОТ							746,28		17 486	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	0,85	76,5			671,65		13 377	
	Пр/774-092.0	СП	%	46	0,8	36,8			343,29		6 435	
		Всего по позиции							2 498,19		42 358	
	
12	ФЕРр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	1,14		1,14					32 959	
	1	ОТ					1 136,62		1 295,75	23,43	30 359	
	3	ЭМ					13,36		15,23	9	137	
	2	в т. ч. ОТм					2,20		2,51	23,43	59	
	4	М					314,49		358,52	6,87	2 463	
	11.1.03.06	Доски обрезные	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	133,25		151,91						
		ЗТм	чел.-ч	0,19		0,22						
		Итого по расценке					1 464,47		1 669,50		32 959	
12.1	ФССЦ 11.1.03.06-0065	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3	1,2		1,368	1 853,37		2 535,41	6,87	17 418	
		Объём: 0.2*0.06*38*3	
		ФОТ							1 298,26		30 418	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	0,85	76,5			1 168,43		23 270	
	Пр/774-092.0	СП	%	46	0,8	36,8			597,20		11 194	
		Всего по позиции							5 970,54		84 841	
	
13	ФЕР 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,8051		2,8051					1 343	
		Объём: 83.6+72+46.8+17.16+21.12+37.96+1.87	
	1	ОТ			1,15		15,27		49,26	23,43	1 154	
	3	ЭМ			1,25		6,00		21,04	9	189	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,03		0,11	23,43	3	
	4	М								6,87		
		ЗТ	чел.-ч	1,79	1,15	5,77						
		ЗТм	чел.-ч		1,25	0,01						
		Итого по расценке					21,27		70,30		1 343	
		ФОТ							49,37		1 157	
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	0,765	74,205			43,10		859	
	Пр/774-020.0	СП	%	55	0,68	37,4			23,08		433	
		Всего по позиции							136,48		2 635	
	
14	ФССЦ 14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный <СЕНЕГА-ОБ>	т	0,0577851		0,0577851	4 851,90		280,37	6,87	1 926	
		Объём: 0.0206*2.8051	
		Всего по позиции							280,37		1 926	
	
15	ФЕР 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
Кзтр=1.15; Кэм=1.25	100 м2 поверхности	2,885		2,885					31 903	
	1	ОТ			1,15		29,43		97,64	23,43	2 288	
	3	ЭМ			1,25		1,31		4,72	9	42	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,23		0,83	23,43	19	
	4	М					1 492,06		4 304,59	6,87	29 573	
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	11,45						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,07						
		Итого по расценке					1 522,80		4 406,95		31 903	
		ФОТ							98,47		2 307	
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	0,765	85,68			99,26		1 977	
	Пр/774-011.0	СП	%	65	0,68	44,2			54,40		1 020	
		Всего по позиции							4 560,61		34 900	
	
16	ФССЦ 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	- 353,124		- 353,124	12,19		-4 304,58	6,87	-29 572	
		Объём: -122.4*2.885	
		Всего по позиции							-4 304,58		-29 572	
	
17	ФССЦ 12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	10 м2	35,3124		35,3124	42,00		1 483,12	6,87	10 189	
		Объём: 122.4*2.885	
		Всего по позиции							1 483,12		10 189	
	
18	ФЕР 12-01-007-01
ОП п.1.12.1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2,885		2,885					116 280	
	1	ОТ			1,15		366,34		1 215,42	23,43	28 477	
	3	ЭМ			1,25		145,61		525,11	9	4 726	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		21,72		78,33	23,43	1 835	
	4	М					4 191,57		12 092,68	6,87	83 077	
		ЗТ	чел.-ч	42,40	1,15	140,67						
		ЗТм	чел.-ч	1,69	1,25	6,09						
		Итого по расценке					4 703,52		13 833,21		116 280	
		ФОТ							1 293,75		30 312	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			1 269,17		25 276	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			626,82		11 749	
		Всего по позиции							15 729,20		153 305	
	
19	ФЕР 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	2,885		2,885					21 005	
	1	ОТ					283,18		816,97	23,43	19 142	
	3	ЭМ					28,03		80,87	9	728	
	2	в т. ч. ОТм					4,04		11,66	23,43	273	
	4	М					57,28		165,25	6,87	1 135	
	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	П		П						
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	32,40		93,47						
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,92						
		Итого по расценке					368,49		1 063,09		21 005	
		ФОТ							828,63		19 415	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			812,89		16 189	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			401,47		7 525	
		Всего по позиции							2 277,45		44 719	
	
20	ФССЦ 08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	317,35		317,35	79,64		25 273,75	6,87	173 631	
		Объём: 288.5*1.1	
		Всего по позиции							25 273,75		173 631	
	
21	ФССЦ 08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	7		7	164,28		1 149,96	6,87	7 900	
		Объём: 17.5*0.4	
		Всего по позиции							1 149,96		7 900	
	
22	ФССЦ 12.1.01.05-0027	Заглушка коньковая из оцинкованной стали для металлочерепичной кровли, ширина 160 мм, высота 100 мм	шт	2		2	33,19		66,38	6,87	456	
		Всего по позиции							66,38		456	
	
23	ФССЦ 12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	18		18	72,81		1 310,58	6,87	9 004	
		Всего по позиции							1 310,58		9 004	
	
24	ФЕРр 58-37-1	Устройство коньковых флюгарок из оцинкованной стали, толщина 1 мм	шт	3		3					1 549	
	1	ОТ					21,24		63,72	23,43	1 493	
	3	ЭМ					0,07		0,21	9	2	
	2	в т. ч. ОТм					0,01		0,03	23,43	1	
	4	М					2,63		7,89	6,87	54	
	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,0008		0,0024						
		ЗТ	чел.-ч	2,43		7,29						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					23,94		71,82		1 549	
		ФОТ							63,75		1 494	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	0,85	76,5			57,38		1 143	
	Пр/774-092.0	СП	%	46	0,8	36,8			29,33		550	
		Всего по позиции							158,53		3 242	
	
25	ФССЦ 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0024		0,0024	11 200,00		26,88	6,87	185	
		Объём: 0.0008*3	
		Всего по позиции							26,88		185	
	
26	ФЕР 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1,32		1,32					10 179	
	1	ОТ					29,25		38,61	23,43	905	
	3	ЭМ					11,86		15,66	9	141	
	2	в т. ч. ОТм					1,54		2,03	23,43	48	
	4	М					1 007,15		1 329,44	6,87	9 133	
		ЗТ	чел.-ч	3,49		4,61						
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,16						
		Итого по расценке					1 048,26		1 383,71		10 179	
		ФОТ							40,64		953	
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	0,765	82,62			39,50		787	
	Пр/774-010.0	СП	%	55	0,68	37,4			19,00		356	
		Всего по позиции							1 442,21		11 322	
	
27	ФЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,21		0,21					14 144	
	1	ОТ			1,15		829,12		200,23	23,43	4 691	
	3	ЭМ			1,25		21,88		5,74	9	52	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,51		0,92	23,43	22	
	4	М					6 516,18		1 368,40	6,87	9 401	
		ЗТ	чел.-ч	97,20	1,15	23,47						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,07						
		Итого по расценке					7 367,18		1 574,37		14 144	
		ФОТ							201,15		4 713	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			197,33		3 930	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			97,46		1 827	
		Всего по позиции							1 869,16		19 901	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		53 378,07		443 045	
		в том числе					
		оплата труда		4 523,34		105 982	
		эксплуатация машин и механизмов		671,55		6 044	
		материальные ресурсы		48 183,18		331 019	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		4 620,30		108 255	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		4 358,71		86 808	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 192,05		41 089	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		59 928,83		570 942	
Раздел 3. Водосточная система	
28	ФЕР 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,35		0,35					14 557	
		Объём: 17.5*2	
	1	ОТ			1,15		237,13		95,44	23,43	2 236	
	3	ЭМ			1,25		21,18		9,27	9	83	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,21		1,40	23,43	33	
	4	М					5 089,63		1 781,37	6,87	12 238	
		ЗТ	чел.-ч	27,80	1,15	11,19						
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	0,11						
		Итого по расценке					5 347,94		1 886,08		14 557	
		ФОТ							96,84		2 269	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			95,00		1 892	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			46,92		879	
		Всего по позиции							2 028,00		17 328	
	
29	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,1155		-0,1155	11 200,00		-1 293,60	6,87	-8 887	
		Объём: -0.33*0.35	
		Всего по позиции							-1 293,60		-8 887	
	
30	ФССЦ 08.1.02.07-0035	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм	шт	18		18	35,69		642,42	6,87	4 413	
		Всего по позиции							642,42		4 413	
	
31	ФССЦ 12.1.01.04-0013	Соединители желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	10		10	19,89		198,90	6,87	1 366	
		Всего по позиции							198,90		1 366	
	
32	ФССЦ 12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	10		10	41,57		415,70	6,87	2 856	
		Всего по позиции							415,70		2 856	
	
33	ФЕР 12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	16		16					1 288	
	1	ОТ					1,15		18,40	23,43	431	
	3	ЭМ								9		
	2	в т. ч. ОТм								23,43		
	4	М					7,80		124,80	6,87	857	
	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		16						
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		32						
		ЗТ	чел.-ч	0,12		1,92						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					8,95		143,20		1 288	
33.1	ФССЦ 08.1.02.22-0001	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220 мм	м	1		16	56,50		904,00	6,87	6 210	
		Объём: (16.0)*1	
		ФОТ							18,40		431	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			18,05		359	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			8,91		167	
		Всего по позиции							1 074,16		8 024	
	
34	ФЕР 12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	8		8					216	
	1	ОТ					1,15		9,20	23,43	216	
	3	ЭМ								9		
	2	в т. ч. ОТм								23,43		
	4	М								6,87		
		ЗТ	чел.-ч	0,12		0,96						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1,15		9,20		216	
		ФОТ							9,20		216	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			9,03		180	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			4,46		84	
		Всего по позиции							22,69		480	
	
35	ФССЦ 12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	8		8	101,19		809,52	6,87	5 561	
		Всего по позиции							809,52		5 561	
	
36	ФЕР 12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8		8					324	
	1	ОТ					1,73		13,84	23,43	324	
	3	ЭМ								9		
	2	в т. ч. ОТм								23,43		
	4	М								6,87		
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		8						
		ЗТ	чел.-ч	0,18		1,44						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1,73		13,84		324	
		ФОТ							13,84		324	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			13,58		270	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			6,71		126	
		Всего по позиции							34,13		720	
	
37	ФССЦ 12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	8		8	88,55		708,40	6,87	4 867	
		Всего по позиции							708,40		4 867	
	
	примыкание к вентшахтам	
38	ФЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( места примыкания кровли ) .	100 м2 покрытия	0,032		0,032					2 156	
	1	ОТ			1,15		829,12		30,51	23,43	715	
	3	ЭМ			1,25		21,88		0,88	9	8	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,51		0,14	23,43	3	
	4	М					6 516,18		208,52	6,87	1 433	
		ЗТ	чел.-ч	97,20	1,15	3,58						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,01						
		Итого по расценке					7 367,18		239,91		2 156	
		ФОТ							30,65		718	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,765	83,385			30,07		599	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,68	38,76			14,85		278	
		Всего по позиции							284,83		3 033	
	
39	ТЦ_102_74_9710008384_09.03.2022_02	Проходка кровельная	шт	3		3	2 047,50		1 110,85	5,53	6 143	
		Формула ценообразования: 2340/1.2 + 97.5(5%)	
		Всего по позиции							1 110,85		6 143	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 788,42		41 070	
		в том числе					
		оплата труда		167,39		3 922	
		эксплуатация машин и механизмов		10,15		91	
		материальные ресурсы		5 610,88		37 057	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		168,93		3 958	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		165,73		3 300	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		81,85		1 534	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		6 036,00		45 904	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		1 110,85		6 143	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		62 637,40		520 031	
		в том числе					
		оплата труда		5 502,67		128 928	
		эксплуатация машин и механизмов		898,26		8 085	
		материальные ресурсы		55 933,41		380 290	
		перевозка		303,06		2 728	
		Всего ФОТ (справочно)		5 620,90		131 699	
		Всего накладные расходы		5 278,86		105 133	
		Всего сметная прибыль		2 678,18		50 201	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		70 594,44		675 365	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		2 964,20		16 392	
		НДС 20%				135 073	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС				810 438	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]