**КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА**

**Расходы на ремонт методкабинета**

**Замена окон (4 шт)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:** | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |
| **№ п.п** | **Наименование** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | |
| **Материалы** | | | | | | |
| 1 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | | т | 0,0001 | | |
| 2 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | | т | 0,0002 | | |
| 3 | Лента бутиловая | | м | 46,55 | | |
| 4 | Лента бутиловая диффузионная | | м | 10,86 | | |
| 5 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | | шт. | 18,946 | | |
| 6 | Лента ПСУЛ | | м | 29,26 | | |
| 7 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | | 10 шт. | 7,581 | | |
| 8 | Клинья пластиковые монтажные | | шт. | 188,8 | | |
| 9 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | | м2 | 18,4 | | |
| 10 | Водоотлив оконный шириной планки 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | | п.м | 9,2 | | |
| 11 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | | м | 10,4 | | |
|  |  |  | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ:** | | | | | | | | |  |  |  | | |  | |  | | **№ п.п** | **Наименование** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | | **Материалы** | | | | | | | 1 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | | т | 0,0001 | | | 2 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | | т | 0,0001 | | | 3 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | | м2 | 0,5 | | | 4 | Каболка | | т | 0,0001 | | | 5 | Клей 88-СА | | кг | 0,03 | | | 6 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | | кг | 94,16 | | | 7 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм | | 100 м2 | 0,7222 | | | 8 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | | т | 0,0004 | | | 9 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | | т | 0,0006 | | | 10 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | | м2 | 0,9324 | | | 11 | Очес льняной | | кг | 0,023 | | | 12 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | | 1000 шт. | 0,012 | | | 13 | Наконечники для полиэтиленовых труб | | кг | 0,066 | | | 14 | Шпатлевка клеевая | | т | 0,0056 | | | 15 | Болты с гайками и шайбами строительные | | т | 0,0016 | | | 16 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | | м2 | 3,738 | | | 17 | Ветошь | | кг | 0,5769 | | | 18 | Тальк молотый, сорт I | | т | 0,0004 | | | 19 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | | т | 0,0019 | | | 20 | Ерши металлические строительные | | кг | 1,575 | | | 21 | Гвозди строительные | | т | 0,0003 | | | 22 | Лак масляный МА-592 | | т | 0,0026 | | | 23 | Замазка защитная | | кг | 0,2 | | | 24 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | | кг | 0,672 | | | 25 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | | т | 0,0699 | | | 26 | Болты с гайками и шайбами строительные | | кг | 0,06 | | | 27 | Растворитель | | т | 0,0004 | | | 28 | Краска | | кг | 0,014 | | | 29 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | | т | 0,0001 | | | 30 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | | 10 шт. | 11,93 | | | 31 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | | 10 шт. | 0,4 | | | 32 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | | шт. | 3,43 | | | 33 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | | м2 | 72,92 | | | 34 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | | кг | 11,1 | | | 35 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | | кг | 76,52 | | | 36 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | | кг | 5,06 | | | 37 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | | кг | 39,21 | | | 38 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | | кг | 0,18 | | | 39 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | | м | 113,83 | | | 40 | Лента К226 | | 100 м | 0,012 | | | 41 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | | м | 89,78 | | | 42 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | | м | 128,76 | | | 43 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | | кг | 0,1823 | | | 44 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | | м2 | 121,87 | | | 45 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | | т | 0,0001 | | | 46 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | | шт. | 2114 | | | 47 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | | шт. | 167,35 | | | 48 | Дюбели распорные полипропиленовые | | 100 шт. | 0,0408 | | | 49 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | | шт. | 183,63 | | | 50 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | | шт. | 3,122 | | | 51 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | | шт. | 3,122 | | | 52 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | | шт. | 17,84 | | | 53 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | | шт. | 3,568 | | | 54 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | | шт. | 3,568 | | | 55 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | | м | 45,05 | | | 56 | Пена монтажная | | л | 1,361 | | | 57 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | | м3 | 0,0034 | | | 58 | Метиленхлорид | | кг | 0,03 | | | 59 | Клей БМК-5к | | кг | 0,22 | | | 60 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | | м | 134,93 | | | 61 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | | м | 255,4 | | | 62 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов | | м | 22,54 | | | 63 | Бруски деревянные 75\*50 мм | | м | 22,94 | | | 64 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | | м | 11,65 | | | 65 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | | т | 0,0026 | | | 66 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | | м | 11,98 | | | 67 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | | м3 | 0,0018 | | | 68 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | | т | 0,0003 | | | 69 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | | т | 0,0009 | | | 70 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | | кг | 0,0002 | | | 71 | Вода | | м3 | 0,1079 | | | 72 | Сжимы соединительные | | 100 шт. | 0,0102 | | | 73 | Втулки В22 | | 1000 шт. | 0,0085 | | | 74 | Втулки изолирующие | | шт. | 6,12 | | | 75 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | | шт. | 3,5 | | | 76 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | | руб | 6,4672 | | | 77 | Опора для труб п/п ф20мм | | шт | 12 | | | 78 | Решетка жалюзийная вентиляционная 250\*250 мм (или эквивалент) | | шт. | 2 | | | 79 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | | компл. | 2 | | | 80 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | компл. | 2 | | | 81 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | | м2 | 2,88 | | | 82 | Олифа комбинированная ОКСОЛЬ | | т | 0,0078 | | | 83 | Грунтовка сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | | т | 0,0144 | | | 84 | Линолеум коммерческий гетерогенный "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | | м2 | 72,22 | | | 85 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10 | | м2 | 4,2 | | | 86 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 0,9 м | | шт. | 2 | | | 87 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 2,7 м | | шт. | 3 | | | 88 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | | компл. | 1 | | | 89 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | | кг | 0,6 | | | 90 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | | шт. | 1 | | | 91 | Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | | шт. | 1 | | | 92 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | | шт. | 2 | | | 93 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | | 1000 м | 0,04 | | | 94 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | | 1000 м | 0,03 | | | 95 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | | шт. | 4 | | | 96 | Подрозетник под РПВ-1 | | шт. | 6 | | | 97 | Разветвительная коробка КРУ-1 | | шт. | 3 | | | 98 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | | шт. | 1 | | | 99 | Муфта "Фузиотерм", диаметром 20 мм | | шт. | 3 | | | 100 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | | шт. | 1 | | | 101 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | | шт. | 1 | | | 102 | Труба из полипропилена PN 10/20 | | м | 12 | | | 103 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х6/4" | | шт. | 1 | | | 104 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4" | | шт. | 1 | | | 105 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | | шт. | 2 | | | 106 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | | 10 шт. | 4,8 | | | 107 | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7 | | шт. | 12 | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  |  | |