**КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА**

**Расходы на ремонт методкабинета**

**Замена окон (4 шт)**

|  |
| --- |
| **ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п.п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  **Материалы** |
| 1 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,0001 |
| 2 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0002 |
| 3 | Лента бутиловая | м | 46,55 |
| 4 | Лента бутиловая диффузионная | м | 10,86 |
| 5 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 18,946 |
| 6 | Лента ПСУЛ | м | 29,26 |
| 7 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 7,581 |
| 8 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 188,8 |
| 9 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 18,4 |
| 10 | Водоотлив оконный шириной планки 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 9,2 |
| 11 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 10,4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ:** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п.п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  **Материалы** |
| 1 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,0001 |
| 2 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,0001 |
| 3 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 0,5 |
| 4 | Каболка | т | 0,0001 |
| 5 | Клей 88-СА | кг | 0,03 |
| 6 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 94,16 |
| 7 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 0,7222 |
| 8 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0004 |
| 9 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0006 |
| 10 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,9324 |
| 11 | Очес льняной | кг | 0,023 |
| 12 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,012 |
| 13 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,066 |
| 14 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0056 |
| 15 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0016 |
| 16 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3,738 |
| 17 | Ветошь | кг | 0,5769 |
| 18 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0004 |
| 19 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0,0019 |
| 20 | Ерши металлические строительные | кг | 1,575 |
| 21 | Гвозди строительные | т | 0,0003 |
| 22 | Лак масляный МА-592 | т | 0,0026 |
| 23 | Замазка защитная | кг | 0,2 |
| 24 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,672 |
| 25 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,0699 |
| 26 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 |
| 27 | Растворитель | т | 0,0004 |
| 28 | Краска | кг | 0,014 |
| 29 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 0,0001 |
| 30 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 11,93 |
| 31 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 0,4 |
| 32 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 3,43 |
| 33 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 72,92 |
| 34 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 11,1 |
| 35 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 76,52 |
| 36 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 5,06 |
| 37 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 39,21 |
| 38 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0,18 |
| 39 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 113,83 |
| 40 | Лента К226 | 100 м | 0,012 |
| 41 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 89,78 |
| 42 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 128,76 |
| 43 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,1823 |
| 44 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 121,87 |
| 45 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0001 |
| 46 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 2114 |
| 47 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 167,35 |
| 48 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0408 |
| 49 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 183,63 |
| 50 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 3,122 |
| 51 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 3,122 |
| 52 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 17,84 |
| 53 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | 3,568 |
| 54 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | 3,568 |
| 55 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 45,05 |
| 56 | Пена монтажная | л | 1,361 |
| 57 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0034 |
| 58 | Метиленхлорид | кг | 0,03 |
| 59 | Клей БМК-5к | кг | 0,22 |
| 60 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 134,93 |
| 61 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 255,4 |
| 62 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов | м | 22,54 |
| 63 | Бруски деревянные 75\*50 мм | м | 22,94 |
| 64 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 11,65 |
| 65 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0,0026 |
| 66 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 11,98 |
| 67 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,0018 |
| 68 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0003 |
| 69 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0009 |
| 70 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0002 |
| 71 | Вода | м3 | 0,1079 |
| 72 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,0102 |
| 73 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0,0085 |
| 74 | Втулки изолирующие | шт. | 6,12 |
| 75 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 3,5 |
| 76 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 6,4672 |
| 77 | Опора для труб п/п ф20мм | шт | 12 |
| 78 | Решетка жалюзийная вентиляционная 250\*250 мм (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 79 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
| 80 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |
| 81 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 2,88 |
| 82 | Олифа комбинированная ОКСОЛЬ | т | 0,0078 |
| 83 | Грунтовка сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | т | 0,0144 |
| 84 | Линолеум коммерческий гетерогенный "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 72,22 |
| 85 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10 | м2 | 4,2 |
| 86 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
| 87 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 2,7 м | шт. | 3 |
| 88 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 1 |
| 89 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0,6 |
| 90 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм | шт. | 1 |
| 91 | Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 1 |
| 92 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 2 |
| 93 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 94 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 95 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 4 |
| 96 | Подрозетник под РПВ-1 | шт. | 6 |
| 97 | Разветвительная коробка КРУ-1 | шт. | 3 |
| 98 | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |
| 99 | Муфта "Фузиотерм", диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 100 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 101 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 102 | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 12 |
| 103 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х6/4" | шт. | 1 |
| 104 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4" | шт. | 1 |
| 105 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
| 106 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 4,8 |
| 107 | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7 | шт. | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |  |  |