20250901修改记录
1.批量改ip界面新增与电脑网段保持一致的选项

20250814修改记录
1.支持批量配置Trtc参数

20250609修改记录
1.支持T32L简版设备开telnet和开启dhcp
2.自定义语音支持报警输入

20250509修改记录
1.支持坏点测试功能

20250213修改记录
1.搜索支持机芯版本显示

20250121修改记录
1.支持机芯升级

20240731修改记录
1.修改排序后mac显示异常的问题

20240615修改记录
1.4g参数页面新增apn显示与修改

20240606修改记录
1.新增重启时关闭快速启动功能(启动时响应uboot搜索)

20231207修改记录
1.新增复位键恢复功能

20231007修改记录
1.升级时禁用掉搜索按钮
2.点升级时再进行升级文件拷贝,并在升级完成后删除拷贝的文件

20230717修改记录
1.修改改ip时的子网掩码和网关的校验规则和提示

20230615修改记录
1.修改全网通时间部分情况下显示异常的问题
2.修改搜索按钮极端情况下会灰掉的问题

20230609修改记录
1.恢复默认操作间隔50毫秒,避免网络堵塞导致超时
2.onvif全网通操作改为获取显示参数列表/批量设置参数
3.海康/天视通协议操作改为获取显示参数列表/批量设置参数
4.RTSP认证操作改为获取显示参数列表/批量设置参数
5.自定义语音文字修改, "警戒机"修改为"AI模组专用"
6.搜索列表支持选中行批量勾选/反选
7.批量操作绑定当前选中的ip功能做成配置项在系统配置中配置

20230415修改记录
1.支持批量启用/关闭 海康/天视通协议(需ipc版本支持)
2.开启/关闭全网通合并为设置全网通并支持设置时长(需ipc版本支持)
3.批量操作绑定当前选中的ip

20230328修改记录
1.新增自定义语音设置, 支持警戒机/小黄人, 支持在线文字转语音和本地音频文件上传
2.支持批量获取4g参数功能
3.修改自动改ip功能, 只改IP为192.168.1.188的设备,并探测ip是否可用,避免ip冲突
4.去掉忽略sensor类型功能
5.修改搜索时点关闭按钮搜索会卡住的问题

20230306修改记录
1.修改升级进度大于80时断开后的提示, 改为提示升级成功

20230303修改记录
1.支持解除卡绑定功能
2.支持按版本/运行时间排序
3.搜索停止后列表更新完成后搜索按钮才能再次点击
4.升级文件名或路径有不支持的特殊字符时弹框提示
5.升级过程中支持程序点关闭退出
6.优化批量升级完成后弹框提示出现的等待时间
7.调整搜索列表sensor类型/主控型号/球机/电动镜头列的位置
8.去掉搜索时改ip/标签打印功能

20221228修改记录
1.10000搜索包改为3秒发一次

20221031修改记录
1.国标码设置新增同步锁定参数项,默认勾选

20221026修改记录
1.新增国标码设置, 支持批量修改锁定参数功能

20220919修改记录
1.支持批量修改mac地址

20220810修改记录
1.搜素列表支持显示ctei列
2.支持ctei烧录

20220729修改记录
1.新增批量开启dhcp设置项
2.程序启动时删除目录下的升级包
3.调整批量配置按钮位置

20211230修改记录
1.搜索列表新增主控型号列

20211215修改记录
1.Sensor类型列,球机列,电动镜头列支持排序
2.wifi设备改ip时加上提示
3.修改灯板参数时一直失败的问题
4.改ip时列表提示异常的问题
5.设置标题默认勾选显示
6.恢复默认加上提示性文字

20211210修改记录
1.搜索列表新增Sensor类型列,球机列,电动镜头列
2.修改搜索时一个wifi设备在列表中多次显示的问题
3.批量操作支持wifi设备(除改IP操作外)
4.新增简单恢复和完全恢复功能
5.列表显示未授权设备时也同时显示设备就绪状态

20210819修改记录
1.搜索列表去掉控制端口列, 新增二维码列, 显示iot链接(设备需更新update;老版本设备断开自动打印功能不可用)
2.新增右键查看设备二维码功能, 显示IOT二维码
3.新增系统配置功能, 可以设置搜索时间(默认5秒), 并将语言选择挪过来

20210816修改记录
1.修改标题限制改为40个字符或20个汉字
2.修改升级时的判断逻辑, 连续15次获取不到进度认为升级失败
3.修改高亮显示规则,uboot模式下改为高亮黄色

20210809修改记录
1.修改设备未就绪排序后不会高亮浅蓝色显示
2.修改优化未就绪的处理逻辑

20210802修改记录
1.搜索时设备未就绪会高亮浅蓝色显示
2.修改编码设置保存不生效的问题

20210731修改记录
1.未就绪时可进行ftp方式升级
2.新增开启/关闭onvif搜索功能
3.加回镜头曲线矫正功能
4.新增logo图片上传功能(设备新版本支持)
5.编码参数新增i帧间隔和图像质量字段设置
6.搜索时设备未授权和升级失败会高亮红色显示

20210630修改记录
1.升级增加ftp方式可选
2.新增日志存文件功能, 便于调试

20210616修改记录
1.修改频繁点击搜索时概率出现状态显示有误的问题

20210611修改记录
1.onvif全网通状态显示支持libonvif版本
2.新增升级后恢复默认功能(设备新版本支持)
3.新增导入配置锁定参数功能(设备新版本支持)
4.新增工厂级恢复默认功能,可以删除锁定参数(恢复默认界面按ctrl+shift+alt键显示)

20210603修改记录
1.调整界面布局，去掉无用功能
2.新增搜索自动修改ip功能
3.新增设备断开自动打印功能，并支持设置打印份数
4.搜索支持显示onvif全网通状态
5.新增图像测试功能
6.合并配置导入和音频上传功能

20210412修改记录
1.新增音频输出测试功能
2.优化升级时的网络断开判断
3.设置标题改为带点阵接口

20210227修改记录
1.设置音频保存时不修改播放次数
2.搜索显示时序列号和mac都相同才认为是同一设备

20210203修改记录
1. 加上 (未就绪/正常) 状态显示, 未就绪时批量操作提示跳过
2. 列表名称显示为设备名称, 设备名称为空时显示原工具拼接的字符串
3. 设备列表去掉二维码列
4. 常亮可用按钮，没有选择设备时弹出提示框
5. 修改灯板参数二级页面部分情况下显示异常的问题
6. 加上批量设置设备名称,并加上长度限制,批量自定义音频修改功能

20210120修改记录 
1，非uboot升级改为http上传方式,不用ftp方式; 去掉uboot升级下的超时和短线检测逻辑
2, 增加窗口最大化功能
3, 自动维护界面显示bug修改
4, 灯板控制/日夜切换/红外收光功能三合一

20210113修改记录 
1，升级获取进度时加上重试次数和设备断线判断, 并给出对应提示
2, 增加批量设置标题/自动维护/rtsp认证参数配置
3, 恢复默认失败给出提示

20201221修改记录 
1，修改好导入导出配置失败的问题

20201219修改记录 
1，增加批量导出/导入参数配置，与IE上的导入导出功能一致 
2，搜索列表拉高到可显示23条搜索结果 
3，所有功能默认使用IPC超级密码 
4，开启/关闭对讲预览界面增加文字提示 
5，版本修改为"V4.0.0 build at 20201219" 

20201130修改记录 
1，一键预览界面单分屏主码率/多分屏子码率 
2，一键预览界面右键开启对讲/关闭对讲 
3，搜索列表右键跳转到IE配置页面 
4，灯板控制按钮功能完全参考IE实现 
5，恢复默认功能使用IPC超级密码 
6，版本修改为"V4.0.0 build at 20201130" 
遗留问题：
1，灯板控制没有主动获取IPC的当前配置信息 
2，语音对讲功能如果IE打开了再用工具开不了 

20201119修改记录 
1，采纳华达通肖凯的建议，按照1366*768的分辨率排版界面 
2，优化一键预览页面，解决掉上一页下一页窗口卡顿的问题，按照用户选择的通道按照4/9/16窗口预览 
3，优化批量编码设置页面，解决掉主码率和子码率码率配置失败的问题 
4，修改到英文界面上存在部分中文汉字问题 
5，版本修改为"V4.0.0 build at 20201119" 

20201117修改记录
1，主界面重新布局排版，新版工具版本定义为"V4.0.0 build at 20201117"
2，工具启动检测windows防火墙：如发现是开启的，自动关闭掉，退出时还原
3, 工具启动检测21端口：如发现21端口被占用，杀掉占用21端口的进程，以便FTPServer正常运行
4，默认填入密码"123456"，默认勾选"容许0序列号升级"和"忽略sensor类型"
5，新增批量配置 onvif全网通（开启/关闭）
6，新增批量配置 灯板控制（红外/暖光/双光源） 
7，新增批量配置 日夜切换（外部触发/自动/彩色/黑白） 
8，新增批量配置 红外收光（收光/不收光） 
9，新增批量配置 编码设置（主子码率分辨率/码率/编码类型） 


