	Мощность дозы гамма облучения в зоне наблюдения и на границе СЗЗ базы хранения монацитового концентрата (среднее значение в мкЗв/час). 
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дата измерения
	с. Чувашково
	ст. Зюрзя
	д. Колмаково
	максимальная допустимая мощность для населения
	прибор для измерения
	

	
	
	
	
	
	
	

	01.04.2026
	0,07
	0,09
	0,06
	0,3
	МКС-АТ1117М
	

	04.05.2026
	0,08
	0,06
	0,05
	0,3
	МКС-АТ1117М
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