ДОГОВОР №

г. Великий Новгород                                    	                     «___» ______ 2026 года

Акционерное общество «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (АО «Московское ПрОП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего филиалом «Новгородский» Акционерного общества «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Анциферовой Натальи Григорьевны, действующего на основании доверенности от 02.12.2025 № 110-25, с одной стороны и __________________ «___________________» (___ «_______________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________ ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), пп. 36 п. 10.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Московское ПрОП», утверждённого решением Совета директоров от 15.01.2026 №22, на основании протокола подведения итогов процедуры №_____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является: выполнение работ по установке (замене) металлического ограждения периметра территории филиала «Новгородский» АО «Московское ПрОП» (далее – Объект). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Объем выполняемых Работ указан в Техническом задании  (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
1.4. Срок выполнения Работ: 
Начало выполнения работ - с даты заключения Договора. 
Окончание выполнения работ - не позднее 65 рабочих дней с даты заключения Договора.
1.5. Место выполнения Работ – Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Нехинская, д. 4, кадастровый номер земельного участка 53:23:8000702:22. 


2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. [bookmark: _Hlk194313192]Сумма Договора составляет ________________ (___________________________) рублей __копеек, в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом и поданным ценовым предложением (Приложения №2 к Договору). НДС     .
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора.
2.3. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Назначить на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
3.2.2. Подготовить и передать Подрядчику Объект (на период производства Работ).
3.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему Договору на соответствие Техническому заданию, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.2.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.
3.2.5. Своевременно представлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков (дефектов), заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.
3.2.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.
3.2.8. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по Договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться, и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Договором по согласованию с Заказчиком.
3.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору.
3.3.5. Привлекать к исполнению Договора соисполнителей. 
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. [bookmark: _Hlk191968533]Ознакомится и выполнять требования Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на территории АО «Московское ПрОП».
3.4.2. До начала выполнения Работ представить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственного за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права документами (приказ, доверенность). Указанное должностное лицо должно иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.
3.4.3. Самостоятельно организовать производство Работ на Объекте и сдать результаты выполненных Работ Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Договора, позволяющем надежную эксплуатацию Объекта.
3.4.4. Выполнить все Работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Локально-сметным расчетом (Приложение № 2), в сроки, установленные в настоящем Договоре.
3.4.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Филиала. Не допускать курения на объекте Заказчика.
3.4.6. Своевременно представлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.4.7. Обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.
3.4.8. Вести постоянный контроль за качеством применяемых в Работе материалов. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать требованиям нормативной документации в области строительства, противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, требованиям санитарных правил и норм, условиям настоящего Договора. 
3.4.9. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, технические паспорта, инструкции по эксплуатации должны быть представлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
3.4.10. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых товаров, представлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения Работ.
3.4.11. Извещать Заказчика за 3 (три) рабочих дня о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке, о выполнении скрытых работ, которые должны быть освидетельствованы. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком указанных работ, подписания актов освидетельствования скрытых работ.
3.4.12. Осуществлять контроль за производством Работ, выполняемым соисполнителями / субподрядными организациями. Привлекать к исполнению Работ, указанных в Договоре, квалифицированных рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 №243, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере.
3.4.13. Не привлекать и не допускать привлечения соисполнителями/субподрядными организациями иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством. Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями/субподрядными организациями.
3.4.14. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком.
3.4.15. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
3.5. Стороны осуществляют иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4. [bookmark: _Hlk188516828] УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Условия выполнения Работ:
4.1.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1), Локально-сметным расчетом (Приложение № 2).
4.1.2. Подрядчик выполняет Работы в полном соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», государственными стандартами, действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами и иными нормативными документами.
4.1.3. Подрядчик поставляет необходимые материалы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Локально-сметным расчетом (Приложение № 2), а также осуществляет их разгрузку, складирование и сохранность.
4.1.4. Подрядчик гарантирует, что остаточный срок годности материалов должен быть не менее 70% от общего срока годности, используемые в Работе материалы соответствуют Техническому заданию (Приложение № 1) и свободны от прав третьих лиц, не являются предметом спора, не находятся в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантировать, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц, связанных с их использованием.
4.1.5. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения Работ на ремонтируемом Объекте в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком.
4.1.6. Подрядчик обязан письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.
4.1.7. Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.
4.1.8. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков (дефектов) за свой счёт и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков (дефектов).

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1.  По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по Договору Работ и представить Заказчику в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ два экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей:
· акты освидетельствования конструкций и скрытых Работ и акты гидравлического испытания, включая  испытания на герметичность и давление (документы предоставляются, если это предусмотрено условиями Договора);
· документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по Договору;
· акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма № КС-3). 
5.2.  Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
5.3.  Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Договора передает Заказчику выполненные Работы.
5.4.  Заказчик в течение 10 (десяти)  рабочих дней после дня окончания Работ и представления Подрядчиком исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку выполненных Работ по объему и качеству и, в случае установления полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего Договора, подписывает комиссионный акт приемки и двусторонний акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
5.5.  Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а Работы непринятыми.
5.6.  В случае обнаружения Заказчиком при проведении приемки Работ недостатков (дефектов) в выполненной Работе Заказчик в указанный выше срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков (дефектов) в выполненных Работах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения для составления акта выявленных недостатков (дефектов) в Работе.
5.7. В случае неявки представителя Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик составляет акт об обнаружении недостатков (дефектов) в Работе самостоятельно.
5.8. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком и выявленные при сдаче-приемке Работ, в срок, указанный Заказчиком в акте об обнаружении недостатков (дефектов) в Работе.
5.9. [bookmark: _Hlk178073135]Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
5.10. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы.
5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
5.12. Условия Договора не предусматривают поэтапное исполнение обязательств, поэтапную приемку, а также поэтапную оплату по Договору.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата Работ в соответствии с условиями Договора, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
6.2. Срок гарантийной эксплуатации объекта/ результата выполненных Работ составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Гарантия распространяется как на выполненные Работы, так и на используемые материалы и комплектующие (при наличии). Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты) вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации Объекта/результата выполненных Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
6.3. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.2. Стороны не несут ответственности по обязательствам другой Стороны, ее Договорам и сделкам с третьими лицами;
7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, составляющей 1 процент цены Договора, но не более 1000 рублей.
7.4. Ответственность Подрядчика:
7.4.1. В случае просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, составляющей 5 процентов от цены не исполненного обязательства (этапа) Договора;
7.5. Оплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств, предусмотренных Договором;
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 87 257 (Восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 91 копейка. 
8.2. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Договора одним из следующих способов: 
1) в виде независимой гарантии;
2) внесением денежных средств на счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.3. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 дней со дня направления ему проекта договора Заказчиком должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора.
В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, в срок, указанный в документации о закупке, не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
8.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании итогового протокола закупки. 
Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам. 
ИНН 7743384198 КПП 530043001
ОГРН 1227700368279
р/с 40502810343000000012
к/с 30101810100000000601
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8637
ПАО СБЕРБАНК БИК 041117601
ОКПО 51004100 ОКОПФ 30002 ОКФС 12
ОКТМО 49701000 ОКАТО 49401000000
Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платежного поручения указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, - наименование (фамилия, имя, отчество) физического лица.
Назначение платежа для обеспечения исполнения Договора «Обеспечение исполнения Договора на выполнение работ по текущему ремонту кабинета №114 по аукциону в электронной форме №            , наименование Подрядчика или фамилия, имя, отчество физического лица».
8.5. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора независимой гарантии, она должна быть составлена с учетом требований статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации и должна быть предоставлена банком, включенным в перечень банков в соответствии со ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
8.6. Независимая гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:
1) должна быть безотзывной;
2) срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае изменения договора;
3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;
5) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
9) условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана;
10) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
8.7. Основанием для отказа в принятии гарантии Заказчиком является:
1) несоответствие независимой гарантии законодательству Российской Федерации;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора.
В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа
8.8. В ходе исполнения договора подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
8.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
8.10.	Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчику своих обязательств по договору. Возврат денежных средств производится Заказчиком на основании письменного обращения подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, направленного Заказчику после исполнения предусмотренных договором обязательств, по указанным в обращении реквизитам в течение 5 рабочих дней с момента поступления обращения.
8.11.	Право Заказчика на обеспечение исполнения Договора возникает в случаях неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору или в случае одностороннего расторжения Договора Заказчиком. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат удержанию Заказчиком в качестве компенсации за любые убытки, которые может понести Заказчик вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также выплате штрафов (пеней, неустоек), начисленных за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора во внесудебном порядке.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, пандемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обязательств известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон без возмещения убытков путем направления письменного уведомления другой Стороне.


10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.
10.2. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
10.3. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
10.4. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора:
10.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанными с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.
10.4.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
10.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.
10.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.
10.6. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 декабря 2026 года включительно.
11.2. Изменение условий Договора допускается по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Договором. Расторжение Договора допускается исключительно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Договором.
11.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путём переговоров. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения. В случае недостижения согласия спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, сети Интернет (электронная почта) позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
11.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
11.6. Во всём, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 3-х дневный срок.
11.8. Настоящий Договор подписан Сторонами в форме электронного документа.
11.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
· Приложение № 1 - Техническое задание; 
· Приложение № 2 -  Локально-сметный расчет.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик                                                          Подрядчик
	АО «Московское ПрОП»

Юридический адрес: 125412 г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17А
Фактический адрес: 173015, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 4
тел. 680817
Электронный адрес: novgorod@mprop.ru
ОГРН 1227700368279
ОКПО 51004100
ОКТМО 49701000001
ИНН 7743384198
КПП 530043001
БИК 041117601
р/с 40 502 810 343 000 000 012
к/с 301 018 101 000 000 00 601
в Архангельском отделении № 8637 ПАО Сбербанк
Управляющий филиалом
«Новгородский» 

__________ Н.Г. Анциферова

	

Юридический адрес: 
 
Почтовый адрес: 
Телефон:
электронная почта: 
ИНН: 
КПП: 
ОКПО: 
ОГРН: 
р/с 
к/с 
БИК 





_________________________
___________________________

_____________ /_____________/
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Приложение № 1
 к Договору 
от «___» ________ 20__ года №___


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Объект закупки: выполнение работ по установке (замене) металлического ограждения периметра территории филиала «Новгородский» АО «Московское ПрОП».
2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 4, кадастровый номер земельного участка 53:23:8000702:22.
3. Сроки выполнения работ: 
· начало – с даты заключения Договора;
· окончание – не позднее 65 рабочих дней с даты заключения Договора.
4. Порядок оплаты: полная оплата – после завершения и приемо-сдачи работ.
5. Перечень (состав и объём) работ:
	[bookmark: _Hlk234235150]№ п/п
	Наименование работ
	Единица 
измерения
	Количество

	Демонтажные работы

	1.
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной трубопроводов отопления. 
	м2
	37,92

	2.
	Демонтаж стальных трубопроводов отопления
	м.
	158,0

	
	Демонтаж секций сетчатого металлического ограждения 
	м2
	331,2

	3.
	 Демонтаж металлических столбов ограждения 
	шт.
	69

	Монтажные работы

	5.
	Изготовление металлических решетчатых секций 2,7х1,6
	шт.
	72

	6.
	Изготовление металлических решетчатых секций 2,2х1,6
	шт.
	1

	7.
	Изготовление металлических решетчатых секций 1,39х1,6
	шт.
	1

	8.
	Изготовление металлических решетчатых секций 1,07х1,6
	шт.
	1

	9.
	Изготовление металлических решетчатых секций 1,57х1,6
	шт.
	1

	10.
	Изготовление металлических решетчатых секций 0,68х1,6
	шт.
	1

	11.
	Изготовление металлических решетчатых секций 1,61х1,6
	шт.
	1

	12.
	Изготовление металлических решетчатых секций 1,62х1,6
	шт.
	1

	13.
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3
	0,567

	14.
	Установка металлических столбов
	шт.
	81

	15.
	Бетонирование смесями тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне.
	м3
	5,1354

	16.
	Монтаж заграждений из готовых металлических секций
	шт.
	81

	17.
	Очистка поверхностей металлических заграждений щетками.
	м2
	229,632

	18.
	Обезжиривание поверхностей металлических заграждений. 
	м2
	229,632

	19.
	Обеспыливание поверхностей металлических заграждений.
	м2
	229,632

	20.
	Грунтование поверхностей металлических заграждений за один раз грунтовкой ГФ-0119.			
	м2
	229,632

	21.
	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ХВ-1120 (прим. ХВ-113).				
	м2
	229,632



6. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ:
6.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором, сметной документацией, действующими правилами устройства и эксплуатации электроустановок, строительными, противопожарными, санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.
6.2. Работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (товары, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и др.) и за его счет, собственными силами Подрядчика и/или силами привлеченных субподрядчиков.
6.3. Подрядчик обеспечивает на объекте наличие достаточного количества квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих требуемых специальностей, прошедших медицинские осмотры в соответствии с требованиями Минздрава России, профессиональную подготовку, инструктажи по охране труда, пожарной и электробезопасности, имеющие наряд-допуск.
6.4. Отдельные виды работ, для выполнения которых необходима лицензия или специальное разрешение, могут выполняться только лицам имеющими такую лицензию или специальное разрешение, полученные в установленном законом порядке.
6.5. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Ознакомится с требованиями Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на территории АО «Московское ПрОП».
6.7. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, установленных на объекте Заказчика.
6.8. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
· появление на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
· нарушения правил трудового распорядка;
· нарушение технологического процесса выполнения работ;
· нарушение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности;
· при выявлении фактов хищения.
6.9. Работы производятся только в отведённой зоне работ зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ силами Подрядчика производится уборка территории.
6.10. Подрядчик должен организовать доставку товаров и оборудования необходимого для выполнения работ своими силами и средствами до места выполнения работ. 
Доставка строительных материалов и оборудования производятся только в отведенную зону, письменно согласованную с Заказчиком, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли. 
Доставка, разгрузка и хранение материалов для выполнения работ на территории Заказчика не должны препятствовать, или создавать неудобства работе учреждения, представлять угрозу для сотрудников и посетителей.
6.11. Подрядчик несёт ответственность за сохранность инженерных сетей, конструкций зданий и других элементов, не подлежащих демонтажу или ремонту. Возникшие при проведении работ по вине Подрядчика дефекты, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
6.12. Подрядчик отвечает за безопасность места проведения работ и за безопасность проведения самих работ.
Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи в соответствии с действующими нормами. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.
6.13. Все материалы и конструкции должны быть новыми (под термином «новый» понимается продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, не была восстановлена, в отношении которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и изготовлена не ранее 2026 года);
6.14. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь документы (сертификаты качества соответствия и/или паспорта), подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Данные документы должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ Подрядчиком.
6.15. Технические характеристики товаров (материалов) используемых при выполнении работ, их безопасность, функциональные характеристики (потребительские свойства), и иные параметры, должны соответствовать Техническому заданию с сметной документации.
6.16. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
6.17. Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также поставляемые и (или) используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
6.18. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ. Имеют право делать соответствующие записи в общем журнале работ, приостанавливать работы и запрашивать необходимые документы и информацию по выполняемым работам.
6.19. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию производства ремонтно-строительных работ, регламентируемую действующими строительными нормами и правилами. 
По завершении каждого вида работ, подлежащего освидетельствованию Подрядчик обязан известить об этом Заказчика. Заказчик производит освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов и подписание актов освидетельствования скрытых работ, предоставленных Подрядчиком, с приложенными документами, подтверждающими качество материалов.
6.20. Если при оценке степени соответствия параметров по какому-либо виду работ требованиям настоящего технического задания и нормативных документов не выполнены указанные условия, эти работы подлежат повторной приемке и оценке после переделки (исправления) без изменения цены Договора.
6.21. Гарантия качества выполненных работ, в том числе используемых в работе материалов предоставляется в полном объёме. Срок гарантийной эксплуатации объекта/результата выполненных Работ составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
6.22. В период гарантийного срока Подрядчика обязуется в течение 30 календарных дней со дня уведомления его Заказчиком за свой счет проводить необходимый ремонт, а также устранять недостатки, в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в арбитражный суд, с возложением на Подрядчика всех затрат по экспертизе.
7. Нормативная документация, которой должны соответствовать работы:
7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором, проектно-сметной документацией, действующими правилами устройства и эксплуатации электроустановок, строительными, противопожарными, санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
· СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
· СП 118.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация. Общие положения».
· ГОСТ 12.1.004-91*. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
7.2. Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объекте возлагается на Подрядчика.
7.3. Все сотрудники Подрядчика обязаны пройти инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Подрядчик обеспечивает своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодежды.
7.4.  Организация и выполнение работ должны осуществляться
с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, санитарных правил и норм, в том числе:
· Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой Кодекс Российской Федерации»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н (ред. от 29.04.2025)
«Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции
и ремонте»;
· СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н (ред. от 29.04.2025)
«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах
и размещении грузов»;
· Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н (ред. от 29.04.2025)
«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом
и приспособлениями»;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. Порядок выполнения работ и приема передачи результатов работ, перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых Исполнителем:
8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан:
· обеспечить постоянную действующую телефонную, факсимильную связь, электронную почту и предоставить Заказчику в письменной форме номера контактных телефонов, факса и адрес электронной почты;
· предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ и взаимодействие с представителями Заказчика;
· предоставить список лиц с указанием Ф.И.О. и паспортных данных сотрудников, которые будут производить Работы на объекте и номера автотранспортных средств. Пропуск сотрудников Подрядчика в места выполнения Работ производится строго согласно списку после предъявления паспорта.
8.2. Подрядчик должен соблюдать сроки и время выполнения работ. По согласованию с Заказчиком возможно внесение изменений в график.
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
8.3. Время производства работ – с 08:00 до 16:30, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение времени производства работ, или работа в выходные и праздничные дни, или в ночное время рассматриваются Заказчиком по письменному запросу от Подрядчика.
8.4. Демонтажные и монтажные работы, связанные с сильным шумом и вибрацией, разрешается проводить с 08:00 до 16:30. В случае необходимости, график работы может быть изменён Заказчиком c предварительным уведомлением Подрядчика.
8.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном Договором порядке.
8.6. По окончании ремонтно-строительных работ, Подрядчик обязан произвести уборку строительного мусора, вывоз его на полигон для дальнейшей утилизации и благоустройство территории.
8.7. Приемка выполненных работ (этапа работ) осуществляются по акту сдачи-приемки работ (КС-2).
8.8. За 5 (пять) дней до начала приемки результата работы Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию:
· Общий журнал работ;
· акты освидетельствования конструкций и скрытых Работ;
· Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия; 
· технические свидетельства и другие документы, подтверждающие их количество, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий на территории РФ;
· разрешительная документация (приказ о назначении ответственных лиц на объекте, лицензии и т.д.);
· перечень организаций, участвовавших в производстве ремонтно-строительных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.
8.9. Подрядчик оформляет Акт приемки выполненных Работ, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика при наличии исполнительной документации и при условии качественно выполненных работ.
8.10. Приемка результатов Работы производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об ее исполнении.
8.11. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика комплекта исполнительной документации либо предоставления Подрядчиком не надлежаще оформленного комплекта исполнительной документации и осуществления действий Заказчика по возврату такой документации, ответственность за нарушение срока, предусмотренного техническим заданием для принятия результата выполненных работ, Заказчик не несет.
8.12. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением действующего законодательства и иных нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области строительства Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.
При выявлении дефектов и недоделок в работе Подрядчика в период приёмки результата работ Заказчиком составляется акт с замечаниями, с указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан незамедлительно устранить их за свой счет и повторно известить Заказчика об устранении замечаний и готовности к сдаче результата выполненных работ. Если Подрядчик при устранении замечаний не укладывается в срок, предусмотренный п. 3 Технического задания, ответственность за нарушение срока окончания работ Заказчик не несет.
8.13. В случае, если Подрядчик уклоняется от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик организовывает проведение независимой экспертизы качества.
8.14. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций.
8.15. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
8.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до окончания приемки Работ несет Подрядчик.



ЗАКАЗЧИК				               ПОДРЯДЧИК
	Управляющий филиалом
«Новгородский»
__________ Н.Г. Анциферова
М.П.
	______________________

___________ /___________/
М.П.
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	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	______________________________________________
	

	_______________________________________________
	

	
	

	_______________ /___________________/
	_________ 

	"____" ________________ 2026 года
	"____" ________________ 2026 года

	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 04.03.2026 № 537

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	53. Новгородская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Новгородская область

	 

	Установка (замена) металлического ограждения периметра территории филиала «Новгородский» АО «Московское ПрОП», расположенному по адресу: 173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 4

	(наименование стройки)

	

	Установка (замена) металлического ограждения периметра территории филиала «Новгородский» АО «Московское ПрОП», расположенному по адресу: 173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 4

	(наименование объекта капитального строительства)



2

	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

	

	Установка (замена) металлического ограждения периметра территории филиала «Новгородский» АО «Московское ПрОП», расположенному по адресу: 173015, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 4

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным методом

	Основание
	13-02-2025-ПЗУ, ведомость объемов работ

	(проектная и (или) иная техническая документация)

	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года

	Сметная стоимость 
	 
1 745,16
	тыс.руб.

	в том числе:

	строительных работ
	 
1 402,41
	тыс.руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	 
301,41
	тыс.руб.

	монтажных работ
	 
0,00
	тыс.руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	 
20,27
	тыс.руб.

	оборудования
	 
0,00
	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
770,80
	чел.-ч.

	прочих затрат
	 
0,00
	тыс.руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
42,06
	чел.-ч.

	[bookmark: _Hlk234234571]/п № 
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 
	

	Демонтажные работы
	

	1
	ГЭСНр66-01-024-02
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2
	0,3792
	1
	0,3792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(79*0,8*0,6) / 100
	

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	19,1
	
	7,24272
	
	
	368,25
	
	2 667,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 667,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 667,13

	 
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	2 373,75

	 
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 173,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 388,24
	 
	6 214,42

	2
	ГЭСН24-01-001-03
	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм (Демонтаж)
	км
	0,158
	1
	0,158
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=79*2/1000
	

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	430
	0,6
	40,764
	
	
	415,87
	
	16 952,52

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	0,6
	0,007584
	
	
	1 643,69
	
	12,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,6
	0,007584
	
	
	571,43
	
	4,33

	 
	91.10.01-001
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	25
	0,6
	2,37
	1 416,22
	1,3
	1 841,09
	
	4 363,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	25
	0,6
	2,37
	
	
	425,40
	
	1 008,20

	 
	91.10.05-004
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	24,64
	0,6
	2,335872
	994,01
	1,13
	1 123,23
	
	2 623,72

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	24,64
	0,6
	2,335872
	
	
	488,89
	
	1 141,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	0,6
	0,011376
	
	
	570,26
	
	6,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	0,6
	0,011376
	
	
	425,40
	
	4,84

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	79,6
	0,6
	7,54608
	
	
	41,84
	
	315,73

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	12,5
	0,6
	1,185
	
	
	405,76
	
	480,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	12,5
	0,6
	1,185
	
	
	425,40
	
	504,10

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	19,2
	0
	0
	35,71
	1,27
	45,35
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,88
	0
	0
	
	
	9,12
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	47
	0
	0
	155,63
	0,79
	122,95
	
	0,00

	 
	03.1.02.03-0014
	Известь хлорная, сорт I
	т
	0,002
	0
	0
	26 885,00
	1,61
	43 284,85
	
	0,00

	 
	07.2.07.11-0002
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,01
	0
	0
	106 957,98
	1,34
	143 323,69
	
	0,00

	П,Н
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Опоры скользящие и катковые
	т
	0,31
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.10.01
	Клапаны муфтовые
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	18.1.10.01
	Клапаны фланцевые
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	23.3.03.02
	Трубы стальные
	м
	1010
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.8.03.11
	Фланцы
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.8.03.12
	Части фасонные соединительные стальные
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 418,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 615,97

	 
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	22 950,68

	 
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	14 515,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	410 665,13
	 
	64 885,09

	3
	ГЭСН09-03-046-03
	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (Демонтаж сетчатого ограждения)
	100 м2
	3,312
	1
	3,312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(207*1,6) / 100
	

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
	

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	47,8
	0,7
	110,81952
	
	
	406,35
	
	45 031,51

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,31
	0,7
	0,718704
	
	
	1 643,69
	
	1 181,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	0,7
	0,718704
	
	
	571,43
	
	410,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,46368
	
	
	570,26
	
	264,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,46368
	
	
	425,40
	
	197,25

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0042
	0
	0
	55 898,18
	1,34
	74 903,56
	
	0,00

	П,Н
	07.2.07.04
	Конструкции стальные
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	0,026
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 085,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 639,45

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	42 444,69

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	28 296,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 575,59
	 
	117 826,35

	4
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Демонтаж)
	100 шт
	0,69
	1
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=69 / 100
	

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	0,7
	17,21412
	
	
	377,78
	
	6 503,15

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	0,7
	5,27919
	2 088,77
	1,33
	2 778,06
	
	14 665,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	0,7
	5,27919
	
	
	488,89
	
	2 580,94

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	0,7
	5,18742
	788,55
	1,42
	1 119,74
	
	5 808,56

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	0,7
	5,18742
	
	
	488,89
	
	2 536,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	0,7
	0,39123
	
	
	570,26
	
	223,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	0,7
	0,39123
	
	
	425,40
	
	166,43

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	0
	0
	
	
	44 876,72
	
	0,00

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 484,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 786,60

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	10 961,54

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	7 307,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 555,65
	 
	50 753,40

	Столбы
	

	5
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,81
	1
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=81 / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	1,15
	33,19866
	
	
	377,78
	
	12 541,79

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	1,25
	11,066625
	2 088,77
	1,33
	2 778,06
	
	30 743,75

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	1,25
	11,066625
	
	
	488,89
	
	5 410,36

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	1,25
	10,87425
	788,55
	1,42
	1 119,74
	
	12 176,33

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	1,25
	10,87425
	
	
	488,89
	
	5 316,31

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	1,25
	0,820125
	
	
	570,26
	
	467,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	1,25
	0,820125
	
	
	425,40
	
	348,88

	 
	11.1.03.01-0001
	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ
	м3
	0,13975
	
	0,1131975
	
	
	44 876,72
	
	5 079,93

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	5,1354
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 085,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 617,34

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	19 767,71

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	12 446,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 764,30
	 
	104 299,08

	6
	ФСБЦ-04.1.02.05-0204
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8
	м3
	5,1354
	1
	5,1354
	 
	 
	8 207,00
	 
	42 146,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 146,23

	7
	ФСБЦ-23.3.08.01-0114
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 3 мм (вес 5,25кг/м)
	т
	1,276
	1
	1,276
	57 361,50
	0,86
	49 330,89
	 
	62 946,22

	 
	
	Объем=3*81*5,25/1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 946,22

	8
	ФСБЦ-20.2.05.03-0005
	Заглушки для коробов, размеры 60х40 мм (прим. Заглушка пластиковая для столба 60х60 мм)
	100 шт
	0,81
	1
	0,81
	 
	 
	4 151,24
	 
	3 362,50

	 
	
	Объем=81 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 362,50

	9
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,567
	1
	0,567
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,007*81
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	1,15
	0,5542425
	
	
	352,38
	
	195,30

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0496125
	
	
	1 333,13
	
	66,14

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0496125
	
	
	488,89
	
	24,26

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	1,25
	0,2835
	
	
	19,34
	
	5,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,08505
	35,71
	1,27
	45,35
	
	3,86

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,65205
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,56

	 
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	217,36

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	128,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 130,81
	 
	641,17

	10
	ФСБЦ-02.2.05.04-2088
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	0,65205
	1
	0,65205
	 
	 
	2 500,87
	 
	1 630,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 630,69

	Секции 2,7х1,6 - 72 шт.; 2,2х1,6 - 1 шт.; 1,39х1,6 - 1 шт.; 1,07х1,6 - 1 шт.; 1,57х1,6 - 1 шт.; 0,68х1,6 - 1 шт.; 1,61х1,6 - 1 шт.; 1,62х1,6 - 1 шт.
	

	11
	ГЭСН09-03-040-01
	Монтаж защитных ограждений оборудования (секций забора, 15х15х2 - вес трубы 0,762кг/м, 40х20х2 - вес трубы 1,7кг/м)
	т
	2,3179
	1
	2,3179
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(27,2*72+9,6+12,8+4,8+16+16+16+22,4)*0,762*1,032/1000+(5,28*72+2,02+2,66+1,24+3,02+3,1+3,12+4,28)*1,7*1,032/1000
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	86,5
	1,15
	230,5731025
	
	
	392,06
	
	90 398,49

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	1,25
	0,347685
	
	
	1 643,69
	
	571,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	1,25
	0,347685
	
	
	571,43
	
	198,68

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	4,42
	1,25
	12,8063975
	13,44
	1,53
	20,56
	
	263,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,25
	0,5505013
	
	
	570,26
	
	313,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,25
	0,5505013
	
	
	425,40
	
	234,18

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,118
	
	2,5914122
	
	
	9,12
	
	23,63

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	16
	
	37,0864
	174,93
	1,09
	190,67
	
	7 071,26

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000232
	70 296,20
	1,24
	87 167,29
	
	2,02

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0002318
	231 787,35
	1,6
	370 859,76
	
	85,97

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0433447
	307,84
	0,74
	227,80
	
	9,87

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000695
	60 258,20
	0,88
	53 027,22
	
	3,69

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0044967
	136 760,00
	0,93
	127 186,80
	
	571,92

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0023874
	16 496,03
	1,04
	17 155,87
	
	40,96

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0007185
	51 280,15
	1,64
	84 099,45
	
	60,43

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0013907
	98 526,45
	1,6
	157 642,32
	
	219,23

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	2,3179
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 069,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90 831,35

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	76 025,84

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	47 868,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 623,24
	 
	223 963,01

	12
	ФСБЦ-07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката (секции забора)
	т
	2,3179
	1
	2,3179
	105 278,81
	1,34
	141 073,61
	 
	326 994,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326 994,52

	Окраска металл.поверхностей секций и столбов забора
	

	13
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	229,632
	1
	229,632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,06*4*3*81+(27,2*72+9,6+12,8+4,8+16+16+16+22,4)*0,015*4+(5,28*72+2,02+2,66+1,24+3,02+3,1+3,12+4,28)*0,12
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	1,15
	237,66912
	
	
	377,78
	
	89 786,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 786,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 786,64

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	75 959,50

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	38 922,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	891,29
	 
	204 668,65

	14
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	229,632
	1
	229,632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,06*4*3*81+(27,2*72+9,6+12,8+4,8+16+16+16+22,4)*0,015*4+(5,28*72+2,02+2,66+1,24+3,02+3,1+3,12+4,28)*0,12
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	1,15
	26,40768
	
	
	377,78
	
	9 976,29

	 
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	28,704
	
	
	10,33
	
	296,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 272,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 976,29

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	8 439,94

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	4 324,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,32
	 
	23 037,46

	15
	ГЭСН13-07-001-01
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: до 500 мм
	100 м2
	2,29632
	1
	2,29632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,06*4*3*81+(27,2*72+9,6+12,8+4,8+16+16+16+22,4)*0,015*4+(5,28*72+2,02+2,66+1,24+3,02+3,1+3,12+4,28)*0,12) / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	9,08
	1,15
	23,9781734
	
	
	387,30
	
	9 286,75

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,028704
	6,62
	1,53
	10,13
	
	0,29

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,028704
	
	
	1 640,11
	
	47,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,028704
	
	
	488,89
	
	14,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,057408
	
	
	570,26
	
	32,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,057408
	
	
	425,40
	
	24,42

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	11,4816
	56,11
	1,6
	89,78
	
	1 030,82

	Н
	01.3.01.01
	Обезжириватели
	кг
	32
	
	73,48224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 436,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 325,20

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	7 889,12

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	4 042,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 740,68
	 
	22 367,72

	16
	ФСБЦ-01.3.01.01-0010
	Бензин-растворитель
	кг
	73,48224
	1
	73,48224
	160,27
	1,35
	216,36
	 
	15 898,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 898,62

	17
	ГЭСН13-03-002-03
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	100 м2
	2,29632
	1
	2,29632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,06*4*3*81+(27,2*72+9,6+12,8+4,8+16+16+16+22,4)*0,015*4+(5,28*72+2,02+2,66+1,24+3,02+3,1+3,12+4,28)*0,12) / 100
	

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	1,265
(1,1*1,15)
	15,4247259
	
	
	469,84
	
	7 247,15

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	1,375
(1,1*1,25)
	0,0315744
	6,62
	1,53
	10,13
	
	0,32

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,375
(1,1*1,25)
	0,0315744
	
	
	1 640,11
	
	51,79

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	1,375
(1,1*1,25)
	0,0315744
	
	
	488,89
	
	15,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,375
(1,1*1,25)
	0,0315744
	
	
	570,26
	
	18,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,375
(1,1*1,25)
	0,0315744
	
	
	425,40
	
	13,43

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	1,375
(1,1*1,25)
	3,5363328
	4,52
	1,41
	6,37
	
	22,53

	Н
	14.4.01.01
	Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
	т
	0,01
	1,1
	0,0252595
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.11
	Растворители
	т
	0,002
	1,1
	0,0050519
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 368,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 276,02

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	6 155,51

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	3 154,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 263,07
	 
	16 678,33

	18
	ФСБЦ-14.4.01.01-0005
	Грунтовка ГФ-0119
	т
	0,0252595
	1
	0,0252595
	80 690,15
	1,64
	132 331,85
	 
	3 342,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 342,64

	19
	ФСБЦ-14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0050519
	1
	0,0050519
	75 885,63
	1,6
	121 417,01
	 
	613,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	613,39

	20
	ГЭСН13-03-004-07
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью из эпоксидной и перхлорвиниловой смолы
	100 м2
	2,29632
	1
	2,29632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,06*4*3*81+(27,2*72+9,6+12,8+4,8+16+16+16+22,4)*0,015*4+(5,28*72+2,02+2,66+1,24+3,02+3,1+3,12+4,28)*0,12) / 100
	

	 
	Прил.13.2 п.16
	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=2, 2 - количество слоев) ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2
	

	 
	Прил.13.2 п.3.13
	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	4,64
	2,53
(2*1,1*1,15)
	26,9569597
	
	
	401,59
	
	10 825,65

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2,75
(2*1,1*1,25)
	0,0631488
	6,62
	1,53
	10,13
	
	0,64

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2,75
(2*1,1*1,25)
	0,0631488
	
	
	1 640,11
	
	103,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2,75
(2*1,1*1,25)
	0,0631488
	
	
	488,89
	
	30,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	2,75
(2*1,1*1,25)
	0,1894464
	
	
	570,26
	
	108,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	2,75
(2*1,1*1,25)
	0,1894464
	
	
	425,40
	
	80,59

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2,75
(2*1,1*1,25)
	4,104672
	4,52
	1,41
	6,37
	
	26,15

	Н
	14.4.04.12
	Эмали эпоксидные
	т
	0,04
	2,2
	0,2020762
	
	
	
	
	 

	Н
	14.5.09.07
	Растворители
	т
	0,0065
	2,2
	0,0328374
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 175,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 937,11

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	9 252,80

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	4 741,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 960,82
	 
	25 169,54

	21
	ФСБЦ-14.4.04.09-0027
	Эмаль ХВ-1120 (ХВ-113)
	т
	0,2020762
	1
	0,2020762
	 
	 
	250 932,27
	 
	50 707,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 707,44

	22
	ФСБЦ-14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,2020762
	1
	0,2020762
	105 971,44
	1,6
	169 554,30
	 
	34 262,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 262,89

	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 
	1 402 409,36

	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	 Всего прямые затраты (справочно)
	953 049,09

	 
	
	 в том числе

	 
	
	Оплата труда рабочих
	301 412,37

	 
	
	 Эксплуатация машин
	75 261,70

	 
	
	Оплата труда машинистов (Отм)
	20 266,29

	 
	
	Материалы
	556 108,73

	 
	
	Строительные работы
	1 402 409,36

	 
	
	в том числе:

	 
	
	оплата труда
	301 412,37

	 
	
	эксплуатация машин и механизмов
	75 261,70

	 
	
	оплата труда машинистов (Отм)
	20 266,29

	 
	
	материалы
	556 108,73

	 
	
	накладные расходы
	282 438,44

	 
	
	сметная прибыль
	166 921,83

	 
	
	Всего ФОТ (справочно)
	321 678,66

	 
	
	Всего накладные расходы (справочно)
	282 438,44

	 
	
	Всего сметная прибыль (справочно)
	166 921,83

	 
	
	Непредвиденные затраты 2%
	28 048,19

	 
	
	Всего с непредвиденными
	1 430 457,55

	 
	
	НДС 22%
	314 700,66

	 
	
	ВСЕГО по смете
	1 745 158,21

	
	
	Коэффициент снижения по итогам аукциона в электронной форме
	

	
	
	Коэффициент снижения по итогам аукциона в электронной форме
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